{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Lydtryk","Varme","","Høj","dBA","37","37","31"]
["","","","Mellem","dBA","34","34","28"]
["","","","Lav","dBA","29","29","25"]
["","Køle","","Mellem","dBA","32","32","28"]
["","","","Lav","dBA","29","29","25"]
["","","","Høj","dBA","35","35","30"]
["Standardtilbehør","Betjeningsvejledning","","","","1","1","1"]
["","Installationsvejledning","","","","1","1","1"]
["","Afløbsslange","","","","1","1","1"]
["","Metalklemme til afløbsslange","","","","1","1","1"]
["","Spændeskive til ophængsbeslag","","","","8","8","8"]
["","Skruer","","","","40","40","40"]
["","Isolering til fitting","","","","2","2","2"]
["","Forseglingspuder","","","","5","5","5"]
["","Klemmer","","","","4","4","4"]
["Styresystemer","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","UD","mm","9.52","12.70","12.70"]
["","Dræn","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Lydeffektniveau","Køling","","","dBA","60","60","56"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","700","700","1,000"]
["","","","Dybde","mm","800","800","800"]
["","","","Højde","mm","245","245","245"]
["Kabinet","Materiale","","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["","Colour","","","","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)"]
["Vægt","Enhed","","","kg","28.0","28.0","35.0"]
["Ventilator","Udvendigt statisk tryk","","Høj","Pa","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30"]
["","Luftmængde","Varme","Høj","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["","","","Lav","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Mellem","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","Køle","Lav","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Mellem","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","","Høj","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["Dræn-op højde","mm","","","","625","625","625"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["Ventilator","Udvendigt statisk tryk","","Høj","Pa","","","","150","150","150"]
["Kabinet","Farve","","","","","","","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)"]
["","Materiale","","","","","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","","","","245","245","245"]
["","","","Bredde","mm","","","","1000","1400","1400"]
["","","","Dybde","mm","","","","800","800","800"]
["Vægt","Enhed","","","kg","","","","35","46","46"]
["Ventilator","Luftmængde","Køle","Høj","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","Køling","Mellem","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Lav","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","","Varme","Høj","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","Opvarmning","Mellem","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","Varme","Lav","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","Udvendigt statisk tryk","","Nom.","Pa","","","","30","40","50"]
["Lydeffekt","Køling","","","dBA","","","","56","58","62"]
["Lydtryk","Køle","","Høj","dBA","","","","30","34","37"]
["Lydtryksniveau","Køling","","Mellem","dBA","","","","28","32","35"]
["Lydtryk","Køle","","Lav","dBA","","","","25","30","32"]
["","Varme","","Høj","dBA","","","","31","36","38"]
["Lydtryksniveau","Opvarmning","","Mellem","dBA","","","","28","33","35"]
["Lydtryk","Varme","","Lav","dBA","","","","25","30","32"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","","","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","UD","mm","","","","15.9","15.9","15.9"]
["","Dræn","","","","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Dræn-op højde","mm","","","","","","","625","625","625"]
["Styresystemer","Trådløs fjernbetjening","","","","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Fortrådet fjernbetjening","","","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Standardtilbehør","Installation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","","","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","","","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","","","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Screws","","","","","","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","","","","5","5","5"]
["Strømforsyning","Fase","","","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]