{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-E / ARXF-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF20E5V1B / ARXF20C5V1B","ATXF25E5V1B / ARXF25C5V1B","ATXF35E5V1B / ARXF35C5V1B","ATXF42E5V1B / ARXF42C5V1B"]
["Udendørs enhed","","","","ARXF20C5V1B","ARXF25C5V1B","ARXF35C5V1B","ARXF42C5V1B"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2","2.5","3.3","4.2"]
["","Max.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.4","2.8","3.5","4.6"]
["","Max.","","kW","3.3","3.7","4.4","5"]
["Nominel effektivitet","EER","","","3.3","3.19","3.23","3.27"]
["","COP","","","3.69","3.64","3.72","3.71"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A","A","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2","2.5","3.5","4.2"]
["","SEER","","","6.12","6.19","6.18","6.45"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","114","141","198","228"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.2","2.4","2.6","3.3"]
["","SCOP/A","","","4.07","4.03","4.03","4.25"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","1.91","2","2.22","2.61"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/å","757","835","902","1086"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med høj effektivitet, Eurovent godkendt","(1) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med høj effektivitet, Eurovent godkendt","(1) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med høj effektivitet, Eurovent godkendt","(1) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med høj effektivitet, Eurovent godkendt"]
["","","","","(2) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(2) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(2) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(2) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet"]
["","","","","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]