{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-F / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF50F5V1B / RXF50D5V1B","ATXF50F5V1B / RXF50D6V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF50D5V1B","RXF50D6V1B"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","6.00","6.00"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","6.00","6.00"]
["","Max.","","kW","7.70","7.70"]
["Nominel effektivitet","EER","","","3.30","3.30"]
["","COP","","","3.71","3.71"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh","283","283"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5.00","5.00"]
["","SEER","","","6.18","6.18"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","283","283"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.03","4.03"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","4.06","4.06"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/a","1598","1598"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]