{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM35R2V1B / ARXM35A5V1B9","ATXM35R5V1B / ARXM35A5V1B9"]
["Kølekapacitet","Min.","","kW","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","3.4","3.4"]
["","Max.","","kW","4","4"]
["Varmekapacitet","Min.","","kW","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","4","4"]
["","Max.","","kW","5.2","5.2"]
["Nominel effektivitet","EER","","","4.23","4.23"]
["","COP","","","4.04","4.04"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh","402","402"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A+++","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.4","3.4"]
["","SEER","","","8.55","8.55"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","139","139"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A+++","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.5","2.5"]
["","SCOP/A","","","5.1","5.1"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","2.35","2.35"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/a","686","686"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Se separat tegning for driftsområde","(1) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["","","","","(3) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(3) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]