{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Strømforbrug","Køle","","Nom.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Varme","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid","Hvid","Hvid"]
["Dimensioner","Enhed","","Højde","mm","286","286","286"]
["","","","Bredde","mm","770","770","770"]
["","","","Dybde","mm","225","225","225"]
["Vægt","Enhed","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventilator","Luftmængde","Køle","Høj","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Mellem","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Lav","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Lydsvag drift","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Varme","Høj","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Mellem","m³/min","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Lav","m³/min","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Lydsvag drift","m³/min","5.2","5.2","5.1"]
["Sound power level","Køling","","","dBA","55","55","58"]
["","Opvarmning","","","dBA","55","55","58"]
["Lydtryk","Køle","","Høj","dBA","39","40","43"]
["","","","Mellem","dBA","33","33","34"]
["","","","Lav","dBA","25","26","27"]
["","","","Lydsvag drift","dBA","19","19","20"]
["","Varme","","Høj","dBA","39","40","40"]
["","","","Mellem","dBA","34","34","35"]
["","","","Lav","dBA","28","28","29"]
["","","","Lydsvag drift","dBA","21","21","21"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","6","6","6"]
["","Gas","","UD","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Drain","","","","18","18","18"]
["Styresystemer","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standardtilbehør","Installationsvejledning","","","","1","1","1"]
["","Betjeningsvejledning","","","","1","1","1"]
["","Trådløs fjernbetjening","","","","1","1","1"]
["","AAA tørcelle batteriet","","","","2","2","2"]
["","Holder til fjernbetjening","","","","1","1","1"]
["","Monteringsplade","","","","1","1","1"]
["","Lugtfjernende filter med titaniumapatit","","","","1","1","1"]
["","Silver partikelfilter","","","","1","1","1"]
["","Fastgøringsskruer til indendørs enhed","","","","2","2","2"]
["","Generelle sikkerhedsforholdsregler","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m (vandret)","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m (vandret)","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m (vandret)"]
["","","","","","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]