{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS100MUY","AZAS125MUY","AZAS140MUY"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","990","990","990"]
["","","","Bredde","mm","940","940","940"]
["","","","Dybde","mm","320","320","320"]
["Vægt","Enhed","","","kg","72","72","79"]
["Kompressor","Type","","","","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor"]
["Driftsområde","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","46","46","46"]
["","Varme","Omgivende","Min.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Lydeffekt","Køling","","","dBA","70","71","73"]
["","Opvarmning","","","dBA","","71 (1)","73 (1)"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","53","53","54"]
["","Varme","","Nom.","dBA","57","57","57"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Belastning","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Påfyldning","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","UD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Rørlængde","Max.","OU - IU","m","30","30","30"]
["","","System","Tilsvarende – ELLER – Lig med","m","50","50","50"]
["","","","Opladningsfri","m","30","30","30"]
["","Ekstra kølemiddelopladning","","","kg/m","Læs installationsvejledningen","Læs installationsvejledningen","Læs installationsvejledningen"]
["","Niveauforskel","IU - OU","Max.","m","30","30","30"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardtilbehør","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Strømforsyning","Fase","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Strøm - 50 Hz","Maksimal sikring amp (MFA)","","","A","16","16","16"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - I henhold til ENER Lot 21","(1) - I henhold til ENER Lot 21","(1) - I henhold til ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm større end 16A og ≤ 75A per fase.","(2) - Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm større end 16A og ≤ 75A per fase.","(2) - Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm større end 16A og ≤ 75A per fase."]
["","","","","","(3) - SSC: Kortslutningseffekt","(3) - SSC: Kortslutningseffekt","(3) - SSC: Kortslutningseffekt"]
["","","","","","(4) - Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr sluttet til offentlige lavspændingssystemer med indgående strøm ≤ 16A pr. fase.","(4) - Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr sluttet til offentlige lavspændingssystemer med indgående strøm ≤ 16A pr. fase.","(4) - Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr sluttet til offentlige lavspændingssystemer med indgående strøm ≤ 16A pr. fase."]