{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","990","990","1,430"]
["","","","Bredde","mm","940","940","940"]
["","","","Dybde","mm","320","320","320"]
["Vægt","Enhed","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Kompressor","Type","","","","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor"]
["Driftsområde","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Varme","Omgivende","Min.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Lydeffektniveau","Køling","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Opvarmning","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Varme","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Natfunktion","","Niveau 1","dBA","49","49","49"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Belastning","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","UD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Rørlængde","Max.","OU - IU","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","System","Tilsvarende – ELLER – Lig med","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Opladningsfri","m","30","30","30"]
["","Ekstra kølemiddelopladning","","","kg/m","Læs installationsvejledningen","Læs installationsvejledningen","Læs installationsvejledningen"]
["","Niveauforskel","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardtilbehør","Bindestrimler","","","","2","2","2"]
["","Installationsvejledning","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Effekt - 50 Hz","Maksimal sikring amp (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Til kombination med FCAG~AVEB indendørs enheder","(1) - Til kombination med FCAG~AVEB indendørs enheder","(1) - Til kombination med FCAG~AVEB indendørs enheder"]
["","","","","","(2) - PED: samling = kategori l: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(2) - PED: samling = kategori l: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(2) - PED: samling = kategori l: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(3) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A."]