{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid + sort","Hvid + sort","Hvid + sort","Hvid + sort"]
["","Materiale","","","","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Bredde","mm","597","597","597","597"]
["","","","Dybde","mm","634","634","634","634"]
["Vægt","Enhed","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Kategori","","","","Se bemærkning 1","Se bemærkning 1","Se bemærkning 1","Se bemærkning 1"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Vandside","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Strømforsyning","Navn","","","","Se bemærkning 7","Se bemærkning 7","Se bemærkning 7","Se bemærkning 7"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frekvens","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Strømspænding","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Anbefalede sikringer","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Samling ≤  kategori l: Udelukket fra 2014/68/EU ifølge artikel 1, 2f","(1) - Samling ≤  kategori l: Udelukket fra 2014/68/EU ifølge artikel 1, 2f","(1) - Samling ≤  kategori l: Udelukket fra 2014/68/EU ifølge artikel 1, 2f","(1) - Samling ≤  kategori l: Udelukket fra 2014/68/EU ifølge artikel 1, 2f"]
["","","","","","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(3) - Baseret på dT på 45 K","(3) - Baseret på dT på 45 K","(3) - Baseret på dT på 45 K","(3) - Baseret på dT på 45 K"]
["","","","","","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(5) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(6) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(6) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(6) - Flere detaljer se driftsområdetegningen"]
["","","","","","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(8) - Se ledningsdiagrammet og installationsvejledningen for korrekt anbefalet sikring afhængigt af strømforsyning og nettilslutning.","(8) - Se ledningsdiagrammet og installationsvejledningen for korrekt anbefalet sikring afhængigt af strømforsyning og nettilslutning.","(8) - Se ledningsdiagrammet og installationsvejledningen for korrekt anbefalet sikring afhængigt af strømforsyning og nettilslutning.","(8) - Se ledningsdiagrammet og installationsvejledningen for korrekt anbefalet sikring afhængigt af strømforsyning og nettilslutning."]