{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 5MXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9","CTXM15R5V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","8.00","8.00"]
["Rumkøling","SEER","","","6.84","6.84"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","410","410"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","8.00","8.00"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A+++","A+++"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.28","4.28"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A+","A+"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","1,472","1,472"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWh","1,202","1,202"]
["","EER","","","3.33","3.33"]
["","COP","","","3.67","3.67"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","10.00","10.00"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]