{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Varmekapacitet","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Indgangseffekt","Køle","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Varme","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","735","735"]
["","","","Bredde","mm","1090","1090"]
["","","","Dybde","mm","350","350"]
["Vægt","Enhed","","","kg","76","80"]
["Ventilator","Luftmængde","Varme","Høj","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Køle","Høj","m³/min","52.5","52.5"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","10.0","10.0"]
["","","","Max.","°CDB","43.0","43.0"]
["","","Vandside","Min.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","Varmt vand til beboelse","Omgivende","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Vandside","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Lydeffektniveau","Varme","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Køle","","Nom.","dBA","63","63"]
["Lydtryk","Varme","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Køle","","Nom.","dBA","48","50"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Belastning","","","kg","1.3","1.45"]
["","Påfyldning","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","3.22","3.22"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A++","A++"]
["","Vandudgang på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","4.45","4.18"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A++","A++"]
["Strømforsyning","Navn","","","","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","230","230"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C","(3) - Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C"]
["","","","","","(4) - Flere detaljer om standardtilbehør findes i installations-/betjeningsvejledningen","(4) - Flere detaljer om standardtilbehør findes i installations-/betjeningsvejledningen"]
["","","","","","(5) - Driftsområde for varmt brugsvand (udendørs enhed): området forøges ved støtte fra boostervarmer. Se separat tegning for driftsområde.","(5) - Driftsområde for varmt brugsvand (udendørs enhed): området forøges ved støtte fra boostervarmer. Se separat tegning for driftsområde."]
["","","","","","(6) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    ","(6) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    "]
["","","","","","(7) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger.","(7) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger."]
["","","","","","(8) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(8) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(9) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar","(9) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar"]
["","","","","","(10) - Daikin Altherma inverterstyret kompressor starter altid <= maks. driftsstrøm","(10) - Daikin Altherma inverterstyret kompressor starter altid <= maks. driftsstrøm"]