{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB3VU","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - PED-enheds kategori: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(2) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(2) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(2) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(2) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(2) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(2) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(4) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afst. på 1 m fra enhed. En relativ værdi, der afhænger af afstand og lydforhold. Nævnt lydtryksniveau er maks. mulig værdi inden for enheds driftsområde.","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afst. på 1 m fra enhed. En relativ værdi, der afhænger af afstand og lydforhold. Nævnt lydtryksniveau er maks. mulig værdi inden for enheds driftsområde.","(4) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afst. på 1 m fra enhed. En relativ værdi, der afhænger af afstand og lydforhold. Nævnt lydtryksniveau er maks. mulig værdi inden for enheds driftsområde.","(4) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afst. på 1 m fra enhed. En relativ værdi, der afhænger af afstand og lydforhold. Nævnt lydtryksniveau er maks. mulig værdi inden for enheds driftsområde.","(4) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afst. på 1 m fra enhed. En relativ værdi, der afhænger af afstand og lydforhold. Nævnt lydtryksniveau er maks. mulig værdi inden for enheds driftsområde.","(4) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afst. på 1 m fra enhed. En relativ værdi, der afhænger af afstand og lydforhold. Nævnt lydtryksniveau er maks. mulig værdi inden for enheds driftsområde.","(4) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afst. på 1 m fra enhed. En relativ værdi, der afhænger af afstand og lydforhold. Nævnt lydtryksniveau er maks. mulig værdi inden for enheds driftsområde."]
["","","","","","(5) - 15°C-25°C: Kun BUH ingen varmepumpedrift = under indkøring","(5) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afst. på 1 m fra enhed. En relativ værdi, der afhænger af afstand og lydforhold. Nævnt lydtryksniveau er maks. mulig værdi inden for enheds driftsområde.","(5) - 15°C-25°C: Kun BUH ingen varmepumpedrift = under indkøring","(5) - 15°C-25°C: Kun BUH ingen varmepumpedrift = under indkøring","(5) - 15°C-25°C: Kun BUH ingen varmepumpedrift = under indkøring","(5) - 15°C-25°C: Kun BUH ingen varmepumpedrift = under indkøring","(5) - 15°C-25°C: Kun BUH ingen varmepumpedrift = under indkøring","(5) - 15°C-25°C: Kun BUH ingen varmepumpedrift = under indkøring"]
["","","","","","(6) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    ","(6) - 15°C-25°C: Kun BUH, ingen varmepumpedrift = under indkøring","(6) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    ","(6) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    ","(6) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne","(6) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne","(6) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne","(6) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne"]
["","","","","","","(7) - Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C","","","(7) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    ","(7) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    ","(7) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    ","(7) -                                             >                      Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpe                    "]
["","","","","","","(8) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne"]
["","","","","","","(9) - Hvis der forventes kondens, skal installation af EKHBDP* overvejes."]
["","","","","","","(10) - > Kun 50 °C BSH, ingen varmepumpedrift"]
["","","","","","","(11) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","","(12) - Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","","(13) - Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase"]
["","","","","","","(14) - Vælg diameter og type iht. nationale og lokale bestemmelser"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid","","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid"]
["","Materiale","","","","Belagt plademetal","","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","890","","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Bredde","mm","480","","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Dybde","mm","344","","344","344","344","344","344","344"]
["Vægt","Enhed","","","kg","41.0","","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED","Kategori","","","","Art3§3, Se bemærkning 1","","Kategori I, Se bemærkning 1","Kategori I, Se bemærkning 1","Art3§3, Se bemærkning 1","Art3§3, Se bemærkning 1","Art3§3, Se bemærkning 1","Art3§3, Se bemærkning 1"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","40.0","","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","26.0","","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","15","","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","55.0","","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Strømforsyning","Navn","","","","Se bemærkning 11","","Se bemærkning 11","Se bemærkning 11","Se bemærkning 11","Se bemærkning 11","Se bemærkning 11","Se bemærkning 11"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","3V3","","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Fase","","1~","","Se installationsvejledning eller tegning 4D093592","1~","1~","Se installationsvejledning eller tegning 4D093592","1~","Se installationsvejledning eller tegning 4D093592"]
["","","","Frekvens","Hz","50","","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Strømspænding","V","230","","","230","230","","230"]
["Kabelforbindelser","For tilslutning med brugerinterface","","Mængde","","2","","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Bemærkning","","075 mm² til 125 mm² (maks. længde 500 m)","","075 mm² til 125 mm² (maks. længde 500 m)","075 mm² til 125 mm² (maks. længde 500 m)","075 mm² til 125 mm² (maks. længde 500 m)","075 mm² til 125 mm² (maks. længde 500 m)","075 mm² til 125 mm² (maks. længde 500 m)","075 mm² til 125 mm² (maks. længde 500 m)"]