{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX08EA9W","EHBX08EF9W"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid + sort","Hvid + sort"]
["","Materiale","","","","Harpiks, plademetal","Harpiks, plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","840","840"]
["","","","Bredde","mm","440","440"]
["","","","Dybde","mm","390","390"]
["Vægt","Enhed","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Kategori","","","","Art4.3, Se bemærkning 1","Art4.3, Se bemærkning 1"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vandside","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Strømforsyning","Navn","","","","Se bemærkning 7","Se bemærkning 7"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~"]
["","","","Frekvens","Hz","50","50"]
["","","","Strømspænding","V","400","400"]
["","Anbefalede sikringer","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(3) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(3) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. Lydeffekten er en absolut værdi, som en lyd frembringer.","(5) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. Lydeffekten er en absolut værdi, som en lyd frembringer."]
["","","","","","(6) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(6) - Flere detaljer se driftsområdetegningen"]
["","","","","","(7) - Ovenfor nævnte strømforsyning for styreboksen er kun til reservevarmeren. Styreboksens kontaktboks medfølger via udendørs enheden. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(7) - Ovenfor nævnte strømforsyning for styreboksen er kun til reservevarmeren. Styreboksens kontaktboks medfølger via udendørs enheden. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(8) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)","(8) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)"]
["","","","","","(9) - Vælg diameter og type iht. nationale og lokale bestemmelser","(9) - Vælg diameter og type iht. nationale og lokale bestemmelser"]