{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V","EHVH08S18CB3V","EHVH08S26CB9W","EHVH11S26CB9W","EHVH11S18CB3V","EHVH16S26CB9W","EHVH16S18CB3V"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","","28.0 (7)"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","","42.0 (6)"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","","600"]
["","","","Dybde","mm","","728"]
["","","","Højde","mm","","1,732"]
["Kabinet","Materiale","","","","","Belagt plademetal"]
["","Farve","","","","","Hvid"]
["PED","Kategori","","","","","Kategori I, Se bemærkning 1"]
["Vægt","Enhed","","","kg","","117"]
["Kabelforbindelser","For tilslutning med brugerinterface","","Bemærkning","","","0,75 mm² til 1,25 mm² (maks. længde 500 m)"]
["","","","Mængde","","","2"]
["Power supply","Navn","","","","","Se bemærkning 14"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Frekvens","Hz","","50"]
["","","","Strømspænding","V","","230"]
["","","","Navn","","","3V3"]
["","","","Fase","","","1~"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - PED-enheds kategori: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(2) - Baseret på en dT på 45 K","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - Baseret på en dT på 45 K","(2) - Baseret på en dT på 45 K","(2) - Baseret på en dT på 45 K","(2) - Baseret på en dT på 45 K","(2) - Baseret på en dT på 45 K"]
["","","","","","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - Baseret på en dT på 45 K","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(5) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(6) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold."]
["","","","","","(7) - 15°C-25°C: Kun BUH, ingen varmepumpedrift = under indkøring","(7) - Lydeffekten måles i et lyddødt kammer ved en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold.","(7) - 15°C-25°C: Kun BUH ingen varmepumpedrift = under indkøring","(7) - 15°C-25°C: Kun BUH, ingen varmepumpedrift = under indkøring","(7) - 15°C-25°C: Kun BUH, ingen varmepumpedrift = under indkøring","(7) - 15°C-25°C: Kun BUH, ingen varmepumpedrift = under indkøring","(7) - 15°C-25°C: Kun BUH, ingen varmepumpedrift = under indkøring"]
["","","","","","(8) - Til *RLQ* udendørs enhed & > Kun 55℃ BUH, ingen varmepumpedrift","(8) - 15°C-25°C: Kun BUH, ingen varmepumpedrift = under indkøring","(8) - Til *RLQ* udendørs enhed & > Kun 55℃ BUH, ingen varmepumpedrift","(8) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne","(8) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne","(8) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne","(8) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne"]
["","","","","","","(9) - Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C","","(9) - Til *RLQ* udendørs enhed & > Kun 55℃ BUH, ingen varmepumpedrift","(9) - Til *RLQ* udendørs enhed & > Kun 55℃ BUH, ingen varmepumpedrift","(9) - Til *RLQ* udendørs enhed & > Kun 55℃ BUH, ingen varmepumpedrift","(9) - Til *RLQ* udendørs enhed & > Kun 55℃ BUH, ingen varmepumpedrift"]
["","","","","","","(10) - Se driftsområdet for flere detaljer om forskellem mellem *RHQ* og *RLQ* modellerne","","(10) - Til *RHQ* udendørs enhed & > Kun 50℃ BUH, ingen varmepumpedrift","(10) - Til *RHQ* udendørs enhed & > Kun 50℃ BUH, ingen varmepumpedrift","(10) - Til *RHQ* udendørs enhed & > Kun 50℃ BUH, ingen varmepumpedrift","(10) - Til *RHQ* udendørs enhed & > Kun 50℃ BUH, ingen varmepumpedrift"]
["","","","","","","(11) - Til *RLQ* udendørs enhed & > Kun 55℃ BUH, ingen varmepumpedrift"]
["","","","","","","(12) - Enhedens ydelser henviser til ideelle driftsbetingelser, der kan reproduceres i laboratorietestmiljø i henhold til anerkendte industristandarder (d.v.s. EN14511)"]
["","","","","","","(13) - Til *RHQ* udendørs enhed & > Kun 50℃ BUH, ingen varmepumpedrift"]
["","","","","","","(14) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed."]
["","","","","","","(15) - Vælg diameter og type iht. nationale og lokale bestemmelser"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid","","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid"]
["","Materiale","","","","Belagt plademetal","","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","1732","","1732","1732","1732","1732","1732"]
["","","","Bredde","mm","600","","600","600","600","600","600"]
["","","","Dybde","mm","728","","728","728","728","728","728"]
["Vægt","Enhed","","","kg","116","","127","126","117","128","118"]
["PED","Kategori","","","","Art3§3, Se bemærkning 1","","Kategori I, Se bemærkning 1","Art3§3, Se bemærkning 1","Art3§3, Se bemærkning 1","Art3§3, Se bemærkning 1","Art3§3, Se bemærkning 1"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","42.0 (6)","","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)","44.0 (6)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","28.0 (7)","","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)","30.0 (7)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","15 (8)","","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Max.","°C","55.0","","55.0","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)"]
["Strømforsyning","Navn","","","","Se bemærkning 14","","Se bemærkning 14","Se bemærkning 14","Se bemærkning 14","Se bemærkning 14","Se bemærkning 14"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","3V3","","9W","9W","3V3","9W","3V3"]
["","","","Fase","","1~","","Se installationsvejledning eller tegning 4D093592","Se installationsvejledning eller tegning 4D093592","1~","Se installationsvejledning eller tegning 4D093592","1~"]
["","","","Frekvens","Hz","50","","50","50","50","50","50"]
["","","","Strømspænding","V","230","","","","230","","230"]
["Kabelforbindelser","For tilslutning med brugerinterface","","Mængde","","2","","2","2","2","2","2"]
["","","","Bemærkning","","0,75 mm² til 1,25 mm² (maks. længde 500 m)","","075 mm² til 125 mm² (maks. længde 500 m)","0,75 mm² til 1,25 mm² (maks. længde 500 m)","0,75 mm² til 1,25 mm² (maks. længde 500 m)","0,75 mm² til 1,25 mm² (maks. længde 500 m)","0,75 mm² til 1,25 mm² (maks. længde 500 m)"]