{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EJ3V","EHVX04S18EA3V","EHVX04S23EJ3V","EHVX04S23EA3V"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid + sort","Hvid + sort","Hvid + sort","Hvid + sort"]
["","Materiale","","","","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal","Belagt plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Bredde","mm","595","595","595","595"]
["","","","Dybde","mm","625","625","625","625"]
["Vægt","Enhed","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Kategori","","","","Art4.3, Se bemærkning 1","Art4.3, Se bemærkning 1","Art4.3, Se bemærkning 1","Art4.3, Se bemærkning 1"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Vandside","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Strømforsyning","Navn","","","","Se bemærkning 9","Se bemærkning 9","Se bemærkning 9","Se bemærkning 9"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","3V3","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Fase","","1~","1~","1~","1~"]
["","","","Frekvens","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Strømspænding","V","230","230","230","230"]
["","Anbefalede sikringer","","","A","20","20","20","20"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(3) - Baseret på en dT på 45 K","(3) - Baseret på en dT på 45 K","(3) - Baseret på en dT på 45 K","(3) - Baseret på en dT på 45 K"]
["","","","","","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(5) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(5) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(5) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(5) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(7) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(7) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(7) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(7) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau."]
["","","","","","(8) - Se driftsområde for enheden.","(8) - Se driftsområde for enheden.","(8) - Se driftsområde for enheden.","(8) - Se driftsområde for enheden."]
["","","","","","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(10) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)","(10) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)","(10) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)","(10) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)"]