{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBX12EF9W"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid + sort"]
["","Materiale","","","","Harpiks, plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","840"]
["","","","Bredde","mm","440"]
["","","","Dybde","mm","390"]
["Vægt","Enhed","","","kg","48.5"]
["PED","Kategori","","","","Kategori II"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","44.0 (3)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","30.0 (4)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","65 (5)"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","10 (5)"]
["","","Vandside","Min.","°C","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)"]
["Power supply","Navn","","","","Se bemærkning 6"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","9W"]
["","","","Fase","","3~"]
["","","","Frekvens","Hz","50"]
["","","","Strømspænding","V","400"]
["","Anbefalede sikringer","","","A","20.000 (7)"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Driftsområdet udvides til at sænke flowhastighederne afhængigt af driftstilstand - se ESP-kurven"]
["","","","","","(2) - Eksklusive vandmængden i enheden. Denne volumen vil garantere tilstrækkelig afrimningsenergi til alle anvendelsesområder, men volumen kan ganges med 0,66, hvis varmepunktet er ≥ 45 °C (fx ventilatorspoler)"]
["","","","","","(3) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. Lydeffekten er en absolut værdi, som en lyd frembringer."]
["","","","","","(5) - Flere detaljer se driftsområdetegningen"]
["","","","","","(6) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(7) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)"]
["","","","","","(8) - Vælg diameter og type iht. nationale og lokale bestemmelser"]