{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSXB-E / ERRA-EV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSXB12P30EG / ERRA08EAV37","ELSXB12P50EG / ERRA08EAV37","ELSXB12P30EG / ERRA10EAV37","ELSXB12P50EG / ERRA10EAV37","ELSXB12P30EG / ERRA12EAV37","ELSXB12P50EG / ERRA12EAV37"]
["Indendørs enhed","","","","","ELSXB12P30EG","ELSXB12P50EG","ELSXB12P30EG","ELSXB12P50EG","ELSXB12P30EG","ELSXB12P50EG"]
["Varmekapacitet","Min.","","","kW","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Indgangseffekt","Varme","","Min.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.69 (5)","1.69 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)"]
["","Køle","","Nom.","kW","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)"]
["Strømforbrug","Opvarmning af brugsvand fra 10°C til 50 °C","","Nom.","kWh","3.57 (6)","4.82 (6)","3.57 (6)","4.82 (6)","3.57 (6)","4.82 (6)"]
["Opvarmningstid fra 10°C til 50 °C","tim","","","","2t 29min","3t 45min","2t 29min","3t 45min","2t 29min","3t 45min"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["EER","","","","","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)"]
["Opvarmning af varmt brugsvand","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Vandudgang på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","4.79","4.79","4.82","4.82","4.82","4.82"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511"]
["","","","","","(6) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(6) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(6) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(6) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(6) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(6) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed"]