{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVH12S23EJ9W","ELVH12S18EJ9W"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid + sort","Hvid + sort"]
["","Materiale","","","","Belagt plademetal","Belagt plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","1,855","1,655"]
["","","","Bredde","mm","595","595"]
["","","","Dybde","mm","634","634"]
["Vægt","Enhed","","","kg","129","120"]
["PED","Kategori","","","","Kategori II","Kategori II"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","65 (5)","65 (5)"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","10 (5)","10 (5)"]
["","","Vandside","Min.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Strømforsyning","Navn","","","","Se bemærkning 6","Se bemærkning 6"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~"]
["","","","Strømspænding","V","400","400"]
["","Anbefalede sikringer","","","A","20.000 (7)","20.000 (7)"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Driftsområdet udvides til at sænke flowhastighederne afhængigt af driftstilstand - se ESP-kurven","(1) - Driftsområdet udvides til at sænke flowhastighederne afhængigt af driftstilstand - se ESP-kurven"]
["","","","","","(2) - Baseret på en dT på 45 K","(2) - Baseret på en dT på 45 K"]
["","","","","","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar","(3) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar"]
["","","","","","(4) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(5) - Flere detaljer se driftsområdetegningen"]
["","","","","","(6) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)","(6) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)"]