{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPBX10A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPBX10AF9W"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid + sort"]
["","Materiale","","","","Harpiks, plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","840"]
["","","","Bredde","mm","440"]
["","","","Dybde","mm","390"]
["Vægt","Enhed","","","kg","33.0"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","45.0 (3)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","31.0 (4)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","0 (5)"]
["","","","Max.","°C","0 (5)"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","0 (5)"]
["","","Vandside","Min.","°C","0 (5)"]
["","","","Max.","°C","0 (5)"]
["Strømforsyning","Navn","","","","Se bemærkning 7"]
["","Fase","","","","1~/3~"]
["","Frekvens","","","Hz","50"]
["","Strømspænding","","","V","230/400"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~"]
["","","","Frekvens","Hz","50"]
["","","","Strømspænding","V","230/400"]
["","Anbefalede sikringer","","","A","0.000 (8)"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(2) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand."]
["","","","","","(3) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Lydeffekten målt i et lyddødt kammer i en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Det nævnte lydtryksniveau er målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C."]
["","","","","","(5) - Se driftsområde for enheden."]
["","","","","","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen."]
["","","","","","(7) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(8) - Se ledningsdiagrammet og installationsvejledningen for korrekt anbefalet sikring afhængigt af strømforsyning og nettilslutning."]