{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Lydtryk","Varme","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Køle","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Lydeffektniveau","Varme","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Køle","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Kølemiddel","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Belastning","","","kg","3.50","3.50"]
["","Type","","","","R-32","R-32"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","1,160","1,160"]
["","","","Dybde","mm","380","380"]
["","","","Højde","mm","1,440","1,440"]
["Vægt","Enhed","","","kg","143","143"]
["Driftsområde","Køle","","Maks.","°CDB","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","10","10"]
["","Varmt vand til beboelse","","Min.","°CDB","-28","-28"]
["","","","Maks.","°CDB","35","35"]
["Piping connections","Niveauforskel","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","Fase","","","","1N~","1N~"]
["","Navn","","","","V3","V3"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","230","230"]
["Effekt","Anbefalede sikringer","","","A","32","32"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )"]
["","","","","","(2) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C).","(2) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C).","(2) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)."]
["","","","","","(3) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(3) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(3) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C)."]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","","","1440"]
["","","","Bredde","mm","","","1160"]
["","","","Dybde","mm","","","380"]
["Vægt","Enhed","","","kg","","","143"]
["Driftsområde","Køle","","Min.","°CDB","","","10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","43"]
["","Varmt vand til beboelse","","Min.","°CDB","","","-28"]
["","Varmt brugsvand","","Maks.","°CDB","","","35"]
["Lydeffektniveau","Varme","","Nom.","dBA","","","66"]
["","Køle","","Nom.","dBA","","","68"]
["Lydtryk","Varme","","Nom.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Køle","","Nom.","dBA","","","55"]
["Kølemiddel","Type","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","675"]
["","Påfyldning","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Belastning","","","kg","","","3.5"]
["Rørtilslutninger","Niveauforskel","IU - OU","Max.","m","","","10.0"]
["Strømforsyning","Navn","","","","","","V3"]
["","Fase","","","","","","1 N~"]
["","Frekvens","","","Hz","","","50"]
["","Strømspænding","","","V","","","230"]
["Strøm","Anbefalede sikringer","","","A","","","32"]