{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DAV37","EPRA16DAV37","EPRA18DAV37"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Bredde","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Dybde","mm","533","533","533"]
["Vægt","Enhed","","","kg","146","146","146"]
["Driftsområde","Køle","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","Varmt vand til beboelse","","Min.","°CDB","-28","-28","-28"]
["","Varmt brugsvand","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Lydeffektniveau","Varme","","Nom.","dBA","56.0 (1)","56.0","59.0 (1)"]
["","Køle","","Nom.","dBA","65.0 (2)","65.0","65.0 (2)"]
["Lydtryk","Varme","","Nom.","dBA","43.0 (3)","43.0","48.0 (3)"]
["","Køle","","Nom.","dBA","52","52","52"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Påfyldning","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84"]
["","Belastning","","","kg","4.2","4.2","4.2"]
["Rørtilslutninger","Niveauforskel","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Strømforsyning","Navn","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","230","230","230"]
["Strøm","Anbefalede sikringer","","","A","32","32","32"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )"]
["","","","","","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C).","(3) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C).","(3) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)."]
["","","","","","(4) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(4) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(4) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C)."]
["","","","","","(5) - Procent af varmekapacitet: ved Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(5) - Procent af varmekapacitet: ved Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(5) - Procent af varmekapacitet: ved Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]