{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPVX14A4V / EPSK12-14AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPVX14S18AJ4V / EPSK12ARW1","EPVX14S23AJ4V / EPSK12ARW1","EPVX14S18AJ4V / EPSK14ARW1","EPVX14S23AJ4V / EPSK14ARW1"]
["Indendørs enhed","","","","","EPVX14S18AJ4V","EPVX14S23AJ4V","EPVX14S18AJ4V","EPVX14S23AJ4V"]
["Varmekapacitet","Nom.","","","kW","10.2 (1)","10.2 (1)","10.2 (1)","10.2 (1)"]
["","Max.","","","kW","11.99 (2)","11.99 (2)","13.34 (2)","13.34 (2)"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","9.37 (3), 6.74 (4)","9.37 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)"]
["Indgangseffekt","Varme","","Nom.","kW","1.86 (1)","1.86 (1)","1.86 (1)","1.86 (1)"]
["","","","Max.","kW","3.51 (5)","3.51 (5)","3.98 (5)","3.98 (5)"]
["","Køle","","Nom.","kW","2.64 (3), 1.12 (4)","2.64 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)"]
["Strømforbrug","Opvarmning af brugsvand fra 10°C til 50 °C","","Nom.","kWh","2.24","2.54","2.24","2.54"]
["Opvarmningstid fra 10°C til 50 °C","tim","","","","1t 17min","1t 30min","1t 17min","1t 30min"]
["COP","","","","","5.50 (1)","5.50 (1)","5.50 (1)","5.50 (1)"]
["EER","","","","","3.55 (3), 6.04 (4)","3.55 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)"]
["Opvarmning af varmt brugsvand","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","L","L","L","L"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","A+","A+","A+","A+"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","4.04","4.04","3.84","3.84"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Vandudgang på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","5.14","5.14","4.96","4.96"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(2) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(2) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(2) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C"]
["","","","","","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511"]