{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPVX14A4V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPVX14S18AJ4V","EPVX14S23AJ4V"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid","Hvid"]
["","Materiale","","","","Belagt galvaniseret stål + plast","Belagt galvaniseret stål + plast"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","1650","1850"]
["","","","Bredde","mm","595","595"]
["","","","Dybde","mm","625","625"]
["Vægt","Enhed","","","kg","94.0","111"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","45.0 (4)","45.0 (4)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","31.0 (5)","31.0 (5)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vandside","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Strømforsyning","Navn","","","","Se bemærkning 8","Se bemærkning 8"]
["","Fase","","","","1~/3~","1~/3~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","230/400","230/400"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","4V","4V"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvens","Hz","50","50"]
["","","","Strømspænding","V","230/400","230/400"]
["","Anbefalede sikringer","","","A","0.000 (9)","0.000 (9)"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(2) - Baseret på dT på 45 K","(2) - Baseret på dT på 45 K"]
["","","","","","(3) - Minimal krævet mængde eksklusiv mængden i enheden","(3) - Minimal krævet mængde eksklusiv mængden i enheden"]
["","","","","","(4) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Lydeffekten målt i et lyddødt kammer i en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Det nævnte lydtryksniveau er målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C.","(5) - Lydeffekten målt i et lyddødt kammer i en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Det nævnte lydtryksniveau er målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C."]
["","","","","","(6) - Se driftsområde for enheden.","(6) - Se driftsområde for enheden."]
["","","","","","(7) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(7) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen."]
["","","","","","(8) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(8) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(9) - Se ledningsdiagrammet og installationsvejledningen for korrekt anbefalet sikring afhængigt af strømforsyning og nettilslutning.","(9) - Se ledningsdiagrammet og installationsvejledningen for korrekt anbefalet sikring afhængigt af strømforsyning og nettilslutning."]