{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRA-EV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRA08EAV37","ERRA10EAV37","ERRA12EAV37"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Bredde","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Dybde","mm","533","533","533"]
["Vægt","Enhed","","","kg","107","107","107"]
["Ventilator","Luftmængde","Varme","Høj","m³/min","89.9","89.9","89.9"]
["","","Køle","Høj","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Driftsområde","Køle","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","Varmt vand til beboelse","","Min.","°CDB","-25","-25","-25"]
["","Varmt brugsvand","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Lydeffektniveau","Varme","","Nom.","dBA","56.0 (1)","56.0 (1)","56.0 (1)"]
["","Køle","","Nom.","dBA","60.1 (2)","60.6 (2)","61.5 (2)"]
["Lydtryk","Varme","","Nom.","dBA","40.6 (3)","40.6 (3)","40.6 (3)"]
["","Køle","","Nom.","dBA","47.0 (4)","47.4 (4)","48.5 (4)"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Påfyldning","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Belastning","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","UD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Niveauforskel","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["Strømforsyning","Navn","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","230","230","230"]
["Strøm","Anbefalede sikringer","","","A","32","32","32"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )","(1) - Køling Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - Opvarmning Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 ℃ ( DT = 5 °C )"]
["","","","","","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(3) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(3) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau."]
["","","","","","(4) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(4) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(4) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C)."]