{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSH16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSH16P30EF / EPRA14DAW1","ETSH16P50EF / EPRA14DAW1","ETSH16P30EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA18DAW1","ETSH16P30EF / EPRA18DAW1"]
["Opvarmning af varmt brugsvand","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","L","XL","L","XL","XL"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00"]
["Indendørs enhed","","","","","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis)","%","140","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Varmekapacitet","Nom.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)"]
["Indgangseffekt","Varme","","Max.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511"]
["","","","","","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511"]
["Varmekapacitet","Min.","","","kW","","","","","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","","","","","","9.00"]
["","Max.","","","kW","","","","","","11.60"]
["Indgangseffekt","Varme","","Min.","kW","","","","","","1.00"]
["","","","Nom.","kW","","","","","","1.80"]
["","","","Max.","kW","","","","","","2.58"]
["Opvarmning af varmt brugsvand","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","","","","","","L"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","","","","","","A+"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","","","","","","3.57"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","","","","","","A++"]
["","Vandudgang på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","","","","","","4.71"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","","","","","","A+++"]