{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF / EPRA14DAV37","ETSX16P50EF / EPRA14DAV37","ETSX16P30EF / EPRA16DAV37","ETSX16P50EF / EPRA16DAV37","ETSX16P30EF / EPRA18DAV37","ETSX16P50EF / EPRA18DAV37"]
["Varmekapacitet","Min.","","","kW","37.00 (1)","37.00 (1)","396.00 (1)","396.00 (1)","44.00 (1)","44.00 (1)"]
["","Nom.","","","kW","569 (2)","569 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","1,018.00 (1)","1,018.00 (1)","1,091.00 (1)","1,091.00 (1)","1,212.00 (1)","1,212.00 (1)"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","1,060 (3), 69.0 (4)","1,060 (3), 69.0 (4)","1,150 (3), 788 (4)","1,150 (3), 788 (4)","1,250 (3), 886 (4)","1,250 (3), 886 (4)"]
["Indgangseffekt","Varme","","Min.","kW","88.00 (5)","88.00 (5)","95.00 (5)","95.00 (5)","105.00 (5)","105.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","122 (2)","122 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)"]
["","","","Max.","kW","209.00 (5)","209.00 (5)","224.00 (5)","224.00 (5)","249.00 (5)","249.00 (5)"]
["","Køle","","Nom.","kW","255 (3), 256 (4)","255 (3), 256 (4)","28.0 (3), 293 (4)","28.0 (3), 293 (4)","305 (3), 331 (4)","305 (3), 331 (4)"]
["COP","","","","","467.00 (2)","467.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","413.00 (3), 27.00 (4)","413.00 (3), 27.00 (4)","411.00 (3), 269.00 (4)","411.00 (3), 269.00 (4)","409.00 (3), 268.00 (4)","409.00 (3), 268.00 (4)"]
["Opvarmning af varmt brugsvand","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Vandudgang på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511"]