{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF7 / EPRA14DAV37","ETSX16P50EF7 / EPRA14DAV37","ETSX16P30EF7 / EPRA16DAV37","ETSX16P50EF7 / EPRA16DAV37","ETSX16P50EF7 / EPRA18DAV37","ETSX16P30EF7 / EPRA18DAV37"]
["Varmekapacitet","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","10.18","10.18","10.91","10.91","12.12","12.12"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","10.6, 6.90","11.5, 7.88","11.5, 7.88","12.5, 8.86","12.5, 8.86"]
["Indgangseffekt","Varme","","Min.","kW","0.88","0.88","0.95","0.95","1.05","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.09","2.09","2.24","2.24","2.49","2.49"]
["","Køle","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.80, 2.93","2.80, 2.93","3.05, 3.31","3.05, 3.31"]
["COP","","","","","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.09, 2.68","4.09, 2.68"]
["Opvarmning af varmt brugsvand","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","L","XL","L","XL","XL","L"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Vandudgang på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511"]