{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSXB16E7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSXB16P30EF7 / EPRA14DAV37","ETSXB16P50EF7 / EPRA14DAV37","ETSXB16P30EF7 / EPRA16DAV37","ETSXB16P50EF7 / EPRA16DAV37","ETSXB16P30EF7 / EPRA18DAV37","ETSXB16P50EF7 / EPRA18DAV37"]
["Varmekapacitet","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.69 (2)","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","10.18 (1)","10.18 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Indgangseffekt","Varme","","Min.","kW","0.88 (5)","0.88 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.09 (5)","2.09 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)"]
["","Køle","","Nom.","kW","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Opvarmning af varmt brugsvand","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Vandudgang på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511"]