{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16UE6V / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16SU23EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16SU18EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16SU23EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16SU18EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16SU23EA6V / EPRA18DAV3","ETVH16SU18EA6V / EPRA18DAV3"]
["Varmekapacitet","Min.","","","kW","","","","","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","","","","","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","","","","","12.12 (1)"]
["Strømforbrug","Varme","","Min.","kW","","","","","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","","","","","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","","","","","2.49 (5)"]
["","Opvarmning af brugsvand fra 10°C til 50 °C","","Nom.","kWt","","","","","2.85 (6)"]
["Opvarmningstid fra 10°C til 50 °C","tim","","","","","","","","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["COP","","","","","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Varmtvandsvarmer","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","","","","","XL"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","","","","","A"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","","","","","3.58"]
["","","","Seasonal space heating eff. class","","","","","","A++"]
["","Vandudg på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","","","","","4.51"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","","","","","A+++"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C","(1) - Kapacitet i henhold til standard EN14511 og gyldig for opvarmet vand i området dT = 3~8°C ved Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(3) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(3) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(3) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(3) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(3) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511"]
["","","","","","(4) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(4) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(4) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(4) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147.","(4) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(4) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed","(5) - Strømforbrug er det samlede forbrug for indendørs- og udendørsenheder inklusive cirkulationspumpen; i overensstemmelse med EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed"]
["","","","","","","","","","(6) - Test ved Ta DB/WB 7° C/6° C. Iht. EN 16147."]
["","","","","","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C), med fuld pumpehastighed"]
["Varmekapacitet","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","5.69","9.00","9.00","","9.00"]
["","Max.","","","kW","10.18","10.18","10.91","10.91","","12.12"]
["Indgangseffekt","Varme","","Min.","kW","0.88","0.88","0.95","0.95","","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.22","1.80","1.80","","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.09","2.09","2.24","2.24","","2.49"]
["Strømforbrug","Opvarmning af brugsvand fra 10°C til 50 °C","","Nom.","kWt","2.85","2.57","2.85","2.57","","2.57"]
["Opvarmningstid fra 10°C til 50 °C","tim","","","","1t 13min ved 7 °C omgivende temperatur","9t20min ved 7 °C omgivende temperatur","1t 13min ved 7 °C omgivende temperatur","9t20min ved 7 °C omgivende temperatur","","9t20min ved 7 °C omgivende temperatur"]
["Opvarmning af varmt brugsvand","Generelt","","Erklæret belastningsprofil","","XL","L","XL","L","","L"]
["","Gennemsnitsklima","","Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning","","A","A","A","A","","A"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","","3.58"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A++","A++","A++","A++","","A++"]
["","Vandudgang på 35°C ved gennemsnitsklima","Generelt","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","","4.51"]
["","","","Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis","","A+++","A+++","A+++","A+++","","A+++"]