{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S23EA9W (Archived)","ETVX16S18EA9W (Archived)"]
["Kabinet","Materiale","","","","Belagt plademetal","Belagt plademetal"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","1,850","1,650"]
["","","","Bredde","mm","595","595"]
["","","","Dybde","mm","625","625"]
["Vægt","Enhed","","","kg","118","109"]
["Lydeffektniveau","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Lydtryk","Nom.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Driftsområde","Varme","Vandside","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Køle","Omgivende","Min.","°CDB","0 (7)","0 (7)"]
["","","Vandside","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["Power supply","Navn","","","","Se bemærkning 9","Se bemærkning 9"]
["Elvarmer","Strømforsyning","","Navn","","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~"]
["","","","Frekvens","Hz","50","50"]
["","","","Strømspænding","V","400","400"]
["","Anbefalede sikringer","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(2) - Baseret på en dT på 45 K","(2) - Baseret på en dT på 45 K"]
["","","","","","(3) - Inklusive rørføring + reservevarmeenhed; eksklusive ekspansionskar","(3) - Inklusive rørføring + reservevarmeenhed; eksklusive ekspansionskar"]
["","","","","","(4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.","(4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand."]
["","","","","","(5) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Lydeffekten målt i et lyddødt kammer i en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Det nævnte lydtryksniveau er målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C.","(6) - Lydeffekten målt i et lyddødt kammer i en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Det nævnte lydtryksniveau er målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C."]
["","","","","","(7) - Se driftsområde for enheden.","(7) - Se driftsområde for enheden."]
["","","","","","(8) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(8) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen."]
["","","","","","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.","(9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning."]
["","","","","","(10) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)","(10) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)"]