{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":81,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XLB1","EWAT115B-XLB1","EWAT145B-XLB1","EWAT180B-XLB2-VFDFAN","EWAT180B-XLB2","EWAT185B-XLB1","EWAT200B-XLB2-VFDFAN","EWAT200B-XLB2","EWAT220B-XLB2-VFDFAN","EWAT220B-XLB2","EWAT230B-XLB1-VFDFAN","EWAT230B-XLB1","EWAT250B-XLB2-VFDFAN","EWAT250B-XLB2","EWAT280B-XLB2-VFDFAN","EWAT280B-XLB2","EWAT300B-XLB1-VFDFAN","EWAT300B-XLB1","EWAT310B-XLB2-VFDFAN","EWAT310B-XLB2","EWAT320B-XLB2-VFDFAN","EWAT320B-XLB2","EWAT360B-XLB1-VFDFAN","EWAT360B-XLB1","EWAT370B-XLB2-VFDFAN","EWAT370B-XLB2","EWAT430B-XLB2-VFDFAN","EWAT430B-XLB2","EWAT470B-XLB2-VFDFAN","EWAT470B-XLB2","EWAT540B-XLB2-VFDFAN","EWAT540B-XLB2","EWAT600B-XLB2-VFDFAN","EWAT600B-XLB2","EWAT660B-XLB2-VFDFAN","EWAT660B-XLB2","EWAT700B-XLB2-VFDFAN","EWAT700B-XLB2","EWAT085B-XLA1 (Archived)","EWAT115B-XLA1 (Archived)","EWAT145B-XLA1 (Archived)","EWAT180B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT180B-XLA2 (Archived)","EWAT185B-XLA1 (Archived)","EWAT200B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT200B-XLA2 (Archived)","EWAT220B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT220B-XLA2 (Archived)","EWAT230B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT230B-XLA1 (Archived)","EWAT250B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT250B-XLA2 (Archived)","EWAT280B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT280B-XLA2 (Archived)","EWAT300B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT300B-XLA1 (Archived)","EWAT310B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-XLA2 (Archived)","EWAT320B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT320B-XLA2 (Archived)","EWAT360B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT360B-XLA1 (Archived)","EWAT370B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT370B-XLA2 (Archived)","EWAT430B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT430B-XLA2 (Archived)","EWAT470B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT470B-XLA2 (Archived)","EWAT540B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT540B-XLA2 (Archived)","EWAT600B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT600B-XLA2 (Archived)","EWAT660B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT660B-XLA2 (Archived)","EWAT700B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT700B-XLA2 (Archived)"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","67.5 (1)","69.1 (1)","70.1 (1)","71.6 (1)","71.6 (1)","70.9 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","72.3 (1)","72.3 (1)","72.2 (1)","72.2 (1)","73 (1)","73 (1)","73.1 (1)","73.1 (1)","73 (1)","73 (1)","73.1 (1)","73.1 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.9 (1)","73.9 (1)","74 (1)","74 (1)","74.4 (1)","74.4 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","75.2 (1)","75.2 (1)","67.5","69.1","70.1","71.6","71.6","70.9","71.7","71.7","71.7","71.7","72.3","72.3","72.2","72.2","73","73","73.1","73.1","73","73","73.1","73.1","73.3","73.3","73.3","73.3","73.9","73.9","74","74","74.4","74.4","74.8","74.8","74.8","74.8","75.2","75.2"]
["Driftsområde","Luftside","Køle","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-18","-18","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Vandside","Køle","Max.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Kompressor","Type","","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Startmetode_","","","","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","","Direkte på bane","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane"]
["","Mængde_","","","","2","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6","2","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Luftvarmeveksler","Type","","","","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal"]
["Vægt","Driftsvægt","","","kg","752","846","968","1,747","1,747","1,088","1,777","1,777","1,813","1,813","2,098","2,098","2,104","2,104","2,250","2,250","2,338","2,338","2,281","2,281","2,318","2,318","2,751","2,751","2,821","2,821","2,916","2,916","3,421","3,421","3,675","3,675","4,148","4,148","4,550","4,550","4,692","4,692","752","846","968","1,743","1,743","1,088","1,773","1,773","1,801","1,801","1,997","1,997","2,066","2,066","2,209","2,209","2,234","2,234","2,241","2,241","2,277","2,277","2,614","2,614","2,655","2,655","2,848","2,848","3,268","3,268","3,497","3,497","3,916","3,916","4,290","4,290","4,432","4,432"]
["","Enhed","","","kg","747","840","959","1,736","1,736","1,076","1,766","1,766","1,802","1,802","2,082","2,082","2,090","2,090","2,231","2,231","2,318","2,318","2,262","2,262","2,299","2,299","2,731","2,731","2,801","2,801","2,888","2,888","3,393","3,393","3,633","3,633","4,106","4,106","4,500","4,500","4,642","4,642","744","837","961","1,732","1,732","1,072","1,763","1,763","1,790","1,790","1,977","1,977","2,054","2,054","2,192","2,192","2,212","2,212","2,220","2,220","2,247","2,247","2,590","2,590","2,627","2,627","2,811","2,811","3,237","3,237","3,458","3,458","3,873","3,873","4,248","4,248","4,396","4,396"]
["EER","","","","","3.05","3.12","3.23","3.13","3.14","2.87","3.05","3.06","3.02","3.03","3.19","3.21","3.11","3.12","3.19","3.2","3.12","3.13","3.12","3.313","3.05","3.06","3.11","3.11","3.05","3.06","3.1","3.11","3.08","3.09","3.07","3.07","3.11","3.12","3.13","3.14","3.09","3.1","3.04","3.11","3.22","3.11","3.12","2.86","3.04","3.05","3.01","3.01","3.18","3.19","3.1","3.11","3.17","3.19","3.1","3.11","3.12","3.12","3.04","3.05","3.1","3.1","3.04","3.05","3.1","3.11","3.07","3.08","3.05","3.06","3.1","3.1","3.11","3.12","3.07","3.08"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.07","4.23","4.19","4.3","4.02","4.05","4.13","4.01","4.19","4.06","4.23","4.1","4.21","4.03","4.23","4.15","4.32","4.14","4.18","4.13","4.22","4.12","4.25","4.08","4.15","4.03","4.17","4.12","4.2","4.09","4.3","4.06","4.25","4.08","4.33","4.12","4.27","4.05"]
["Kølemiddel","GWP","","","","","","","675","","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Kredsløb","","Mængde","","","","","2","","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","2","2","2","","2","","2","","2","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Opladning","","","kg","8.6","9.4","11.2","20","18.8","11.2","20","19.4","20","19.1","23.5","23.7","24","23.4","27.5","29.1","28","26.6","28","27.4","27.5","27.6","32","30.3","31","32.2","36","35.1","43.5","43.5","49","48","55","53.8","60","61","66","64.9","10.5","12.5","15","30","30","16","36","36","37","37","30","30","42","42","48","48","36","36","50","50","52","52","50","50","58","58","62","62","70","70","78","78","80","80","92","92","100","100"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","88","114","143","179","179","183","201","201","226","226","239","239","255","255","282","282","305","305","305","305","326","326","352","352","372","372","425","425","472","472","538","538","609","609","662","662","704","704","87.7","113.64","143.23","178.64","178.64","182.18","200.33","200.33","225.65","225.65","238.26","238.26","254.08","254.08","280.99","280.99","303.6","303.6","304.42","304.42","325.3","325.3","350.13","350.13","370.33","370.33","423.61","423.61","470.48","470.48","536.64","536.64","606.55","606.55","659.77","659.77","701.27","701.27"]
["Vandvarmeveksler","Vandmængde","","","l","","","","11","","","11","","11","","16","","14","","19","","20","","19","","19","","20","","20","","28","","28","28","42","","42","","50","","50","","5","6","9","11","11","12","11","11","11","11","16","16","14","14","19","19","20","20","19","19","19","19","20","20","20","20","28","28","28","28","42","42","42","42","50","50","50","50"]
["","Type","","","","","","","Slagloddet plade","","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade"]
["Strømforbrug","Køle","","Nom.","kW","","","","57.2","","","65.9","","74.9","","74.8","","82","","88.2","","97.6","","97.7","","107","","113","","122","","137","","153","153","175","","195","","211","","228","","28.9","36.5","44.5","57.4","57.2","63.8","65.9","65.7","75.1","74.9","75","74.8","82","81.8","88.5","88.2","98","97.7","97.6","97.7","107","106","113","113","122","121","136","136","153","152","176","175","195","195","212","211","228","227"]
["Sound power level","Køle","","Nom.","dBA","85.2 (1)","87.1 (1)","88.5 (1)","90.6 (1)","90.6 (1)","89.3 (1)","90.6 (1)","90.6 (1)","90.7 (1)","90.7 (1)","91.8 (1)","91.8 (1)","91.7 (1)","91.7 (1)","92.5 (1)","92.5 (1)","92.6 (1)","92.6 (1)","92.5 (1)","92.5 (1)","92.6 (1)","92.6 (1)","93.3 (1)","93.3 (1)","93.2 (1)","93.2 (1)","93.8 (1)","93.8 (1)","94.4 (1)","94.4 (1)","94.8 (1)","94.8 (1)","95.6 (1)","95.6 (1)","95.9 (1)","95.9 (1)","96.3 (1)","96.3 (1)","85.2","87.1","88.5","90.6","90.6","89.3","90.6","90.6","90.7","90.7","91.8","91.8","91.7","91.7","92.5","92.5","92.6","92.6","92.5","92.5","92.6","92.6","93.3","93.3","93.2","93.2","93.8","93.8","94.4","94.4","94.8","94.8","95.6","95.6","95.9","95.9","96.3","96.3"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Dybde","mm","2,660","3,180","3,780","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774","2,660","3,180","3,780","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774"]
["","","","Højde","mm","1,801","1,801","1,822","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","1,801","1,801","1,822","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Kapacitetsstyring","Minimumskapacitet","","","%","50","38","50","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17","50","38","50","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Metode","","","","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Staged","Staged","Staged","Variabel","Variabel","Staged","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Staged","Staged","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["Ventilator","Luftmængde","","Nom.","l/sek","","","","20,306","","","20,306","","20,306","","25,382","","25,382","","30,459","","30,459","","30,459","","30,459","","35,535","","35,535","","40,612","","45,688","45,688","50,765","","60,918","","65,994","","71,071","","9,036","12,023","15,057","20,306","20,306","15,057","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","25,382","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","35,535","35,535","35,535","35,535","40,612","40,612","45,688","45,688","50,765","50,765","60,918","60,918","65,994","65,994","71,071","71,071"]
["","Hastighed","","","o/min","","","","900","","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","900","900","","900","","900","","900","","1,360","1,360","1,360","900","900","1,360","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Kompressor","Startmetode_","","","","","","","Direkte på bane","","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Strømspændingsområde","","Max.","%","10","10","10","","10","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","","","10","","10","","10","","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","","-10","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Enhed","Max. enhedsstrøm til ledningernes størrelse","","","A","79","109","108","","158","178","","187","","215","","190","","215","","261","","275","","289","","285","","283","","294","","368","","","","461","","549","","558","","567"]
["","Startstrøm","","Maks.","A","215","315","328","","290","464","","388","","399","","506","","414","","543","","554","","554","","564","","592","","602","","640","","","","727","","779","","817","","855"]
["","Driftsstrøm","Køle","Nom.","A","56","67","78","","110","108","","122","","135","","128","","145","","158","","168","","170","","183","","192","","208","","234","","","","298","","334","","360","","387"]
["","","","Maks.","A","75","87","100","","149","134","","160","","171","","176","","186","","213","","224","","224","","235","","262","","273","","311","","","","397","","449","","487","","525"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0"]
["","","","","","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281","(2) - I overensstemmelse med standarden EN14825: 2013 komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende"]
["","","","","","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Certifikationen henviser kun til det samlede lydeffektniveau.","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(4) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand"]
["","","","","","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(5) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse."]
["","","","","","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(6) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr."]
["","","","","","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(7) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden."]
["","","","","","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Væske: Vand","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(8) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen"]
["","","","","","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere","(9) - Ekstraudstyret FANMOD består i trinløs blæserhastighedsregulering og forbedrer drift med delvis belastning. Enkel-V enheder er som standard udstyret med trinløs blæserstyring, multi-V enheder kræver opt 99 - VFD blæsere"]
["","","","","","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(10) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%."]
["","","","","","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(11) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart."]
["","","","","","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(12) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt."]
["","","","","","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(13) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm"]
["","","","","","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(14) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(15) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1"]
["","","","","","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(16) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”"]
["Rumkøling","ηs,c","","","%","167","183","175","","","175.8"]
["Kølemiddel","GWP","","","","675","675","675","","","675"]
["","Kredsløb","","Mængde","","1","1","1","","2","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","","","2","","2","","2","","2"]
["Blæsermotor","Drev","","","","Fase slå fra.","Fase slå fra.","Fase slå fra.","","TIL/FRA","Fase slå fra.","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA","","TIL/FRA"]
["IPLV","","","","","4.83","5","4.82","","4.65","4.74","","4.67","","4.72","","4.6","","4.69","","4.78","","4.86","","4.77","","4.79","","4.38","","4.7","","4.8","","","","4.8","","4.79","","4.82","","4.77"]
["Rørtilslutninger","Fordamper vandtilgang/-afløb (UD)","","","","76.1","76.1","76.1","","88.9","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","","","114.3","","114.3","","114.3","","114.3"]
["SEER","","","","","4.25","4.65","4.45","","4.38","4.47","","4.4","","4.5","","4.31","","4.47","","4.59","","4.6","","4.6","","4.5","","4.34","","4.48","","4.56","","","","4.56","","4.61","","4.64","","4.58"]
["Strømforbrug","Køle","","Nom.","kW","28.8","36.6","44.4","","57","63.6","","65.7","","74.7","","74.6","","81.7","","87.9","","97.3","","97.4","","106.8","","113","","121","","137","","","","175","","195","","211","","227"]
["Kabinet","Materiale","","","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade"]
["","Farve","","","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid"]
["Ventilator","Type","","","","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev"]
["","Mængde","","","","6","8","10","","4","10","","4","","4","","5","","5","","6","","6","","6","","6","","7","","7","","8","","","","10","","12","","13","","14"]
["Bemærkninger","","","","","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(17) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden."]