{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":17,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD600VZSSA1","EWWD700VZSSA1","EWWD760VZSSA1","EWWD890VZSSA1","EWWDC10VZSSA1","EWWDC12VZSSA2","EWWDC13VZSSA2","EWWDC14VZSSA2","EWWDC16VZSSA2","EWWDC17VZSSA2","EWWDC19VZSSA2","EWWDC21VZSSA2"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","610","704","757","894","1,039","1,173","1,288","1,381","1,552","1,722","1,876","2,051"]
["Kapacitetsstyring","Metode","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Minimumskapacitet","","","%","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Strømforbrug","Køle","","Nom.","kW","110","132","142","162","196","231","252","276","315","339","380","404"]
["EER","","","","","5.5","5.31","5.3","5.52","5.29","5.07","5.11","5","4.93","5.08","4.93","5.08"]
["ESEER","","","","","7.62","7.5","7.63","7.54","7.52","7.86","7.81","7.9","7.46","7.99","7.49","7.95"]
["Mål","Enhed","","Dybde","mm","3,722","3,750","3,750","3,690","3,822","4,792","4,792","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750"]
["","","","Højde","mm","2,123","2,123","2,123","2,292","2,487","2,296","2,296","2,296","2,296","2,350","2,338","2,498"]
["","","","Bredde","mm","1,178","1,179","1,179","1,233","1,303","1,484","1,487","1,487","1,484","1,580","1,627","1,753"]
["Vægt","Enhed","","","kg","2,892","2,928","2,941","3,451","4,237","5,570","5,790","5,820","6,220","6,890","7,260","8,260"]
["","Driftsvægt","","","kg","2,977","3,033","3,053","3,611","4,488","5,980","6,220","6,290","6,690","7,480","7,830","9,070"]
["Vandvarmeveksler - fordamper","Type","","","","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange"]
["","Vandmængde","","","l","88","88","96","134","156","230","230","270","270","320","320","380"]
["Vandvarmeveksler - kondensator","Type","","","","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange"]
["Compressor","Type","","","","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue"]
["","Mængde_","","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sound power level","Køle","","Nom.","dBA","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","108","110"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Driftsområde","Fordamper","Køle","Min.","°CDB","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Max.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Kondensator","Køle","Min.","°CDB","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Max.","°CDB","63","63","63","63","63","63","63","63","63","63","63","63"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Belastning","","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Kredsløb","","Mængde","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0"]
["","","","","","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%."]
["","","","","","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃"]
["","","","","","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope"]
["","","","","","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1"]
["","","","","","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr."]
["","","","","","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden."]
["","","","","","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser."]
["","","","","","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater."]
["","","","","","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart."]