{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DW1P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA009DAW1P-H-","EWYA011DAW1P-H-","EWYA014DAW1P-H-","EWYA016DAW1P-H-"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Hydraulikkomponenter","Ekspansionskar","","Mængde","l","8","8","8","8"]
["Driftsområde","Luftside","Køle","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43"]
["","","Varme","Max.","°CDB","25","25","25","25"]
["","","","Min.","°CDB","-25","-25","-25","-25"]
["","Vandside","Varme","Min.","°CDB","9 (7)","9 (7)","9 (7)","9 (7)"]
["","","","Max.","°CDB","60 (7)","60 (7)","60 (7)","60 (7)"]
["","","Køle","Max.","°CDB","22","22","22","22"]
["","","","Min.","°CDB","5","5","5","5"]
["Refrigerant charge","Pr kreds","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6","2.6"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisk lukket svinginverterkompressor","Hermetisk lukket svinginverterkompressor","Hermetisk lukket svinginverterkompressor","Hermetisk lukket svinginverterkompressor"]
["","Starting method","","","","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet"]
["","Mængde_","","","","1","1","1","1"]
["Luftvarmeveksler","Type","","","","Højeffektiv lamel og rørtype med integreret underkøler","Højeffektiv lamel og rørtype med integreret underkøler","Højeffektiv lamel og rørtype med integreret underkøler","Højeffektiv lamel og rørtype med integreret underkøler"]
["Vægt","Enhed","","","kg","147","147","147","147"]
["EER","","","","","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Kølemiddel","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Kredsløb","","Mængde","","1","1","1","1"]
["","Styring","","","","Elektronisk ekspansionsventil","Elektronisk ekspansionsventil","Elektronisk ekspansionsventil","Elektronisk ekspansionsventil"]
["Blæsermotor","Hastighed","Køle","Nom.","o/min","500","550","650","650"]
["","","Varme","Nom.","o/min","400","450","550","650"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Vandvarmeveksler","Vandmængde","","","l","2","2","2","2"]
["","Minimal vandmængde i systemet","","","l","50 (6)","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Type","","","","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler"]
["Indgangseffekt","Køle","","Nom.","kW","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["","Varme","","Nom.","kW","1.91 (3), 2.43 (4)","2.18 (3), 2.68 (4)","2.46 (3), 3.42 (4)","3.53 (3), 4.56 (4)"]
["Sound power level","Køle","","Nom.","dBA","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["COP","","","","","4.91 (3), 3.71 (4)","4.83 (3), 3.66 (4)","4.87 (3), 3.64 (4)","4.53 (3), 3.51 (4)"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","1,380","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Dybde","mm","460","460","460","460"]
["","","","Højde","mm","870","870","870","870"]
["Kapacitetsstyring","Metode","","","","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)"]
["Rumopvarmning","Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima","Generelt","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis)","%","135","132","134","132"]
["","","","SCOP","","3.44","3.37","3.42","3.37"]
["Fan","Luftmængde","Varme","Nom.","m³/min","48.0","55.8","70.4","85.0"]
["","","Køle","Nom.","m³/min","63","70","85","85"]
["Varmekapacitet","Nom.","","","kW","9.37 (3), 9.00 (4)","10.6 (3), 9.82 (4)","12.0 (3), 12.5 (4)","16.0 (3), 16.0 (4)"]
["Compressor","Starting method","","","","Inverter","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Navn","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Strømspænding","","","V","400","400","400","400"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)"]
["","","","","","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825"]
["","","","","","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen."]
["","","","","","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen"]