{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Kompressor","Type","","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor"]
["","Starting method","","","","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane","Direkte på bane"]
["","Mængde_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Luftvarmeveksler","Type","","","","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype","Højeffektiv lamel og rørtype"]
["Vægt","Driftsvægt","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Enhed","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Kredsløb","","Mængde","","","","","","","","","2"]
["","Belastning","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Vandvarmeveksler","Vandmængde","","","l","","","","","","","","14"]
["","Type","","","","","","","","","","","Pladevarmeveksler"]
["Indgangseffekt","Køle","","Nom.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Varme","","Nom.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Lydeffektniveau","Køle","","Nom.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Dybde","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Højde","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Kapacitetsstyring","Minimumskapacitet","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Metode","","","","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin","Trin"]
["Ventilator","Luftmængde","","Nom.","l/sek","","","","","","","","18,078"]
["","Hastighed","","","o/min","","","","","","","","1,200"]
["Varmekapacitet","Nom.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Kompressor","Starting method","","","","","","","","","","","Direkte på bane"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Strømspændingsområde","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Enhed","Max. enhedsstrøm til ledningernes størrelse","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Startstrøm","","Maks.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Driftsstrøm","Køle","Nom.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Maks.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: 12,0/7,0°C; omgivende 35,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018","(2) - Alle ydelserne (varmekapacitet, enhedseffekt i opvarmning og COP) er baseret på følgende tilstande: 40,0/45,0°C; omgivende 7,0°C, enhed i drift med fuld belastning; driftsvæske: Vand; tilsmudsningsfaktor = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP er baseret på følgende forhold: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, gennemsnits omgivende forhold, ref. EN14825. I overensstemmelse med standard EN14825, komfort lavtemperatur, gennemsnitsklima, SEER og µs værdier for gældende Ecodesign bestemmelse: (EU) Nr. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pladevarmeveksler; S&T: Enkelt kanals skal & rør  MCH: Mikrokanal; DPT: Direkte propeltype; DOL: Direkte på linje - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(5) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende"]
["","","","","","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(6) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand"]
["","","","","","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(7) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse."]
["","","","","","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr.","(8) - Dataene henviser til enheden uden yderligere udstyr."]
["","","","","","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren.","(9) - Værdierne for trykfald refererer kun til trykfald i vandvarmeveksleren."]
["","","","","","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand","(10) - Væske: Vand"]
["","","","","","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(11) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Maksimal startstrøm: Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart."]
["","","","","","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt","(13) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: Vandsidens varmeveksler 12/7°C; omgivende 35°C; kompressor + ventilatorers effekt"]
["","","","","","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm.","(14) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm."]
["","","","","","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(15) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(16) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1"]
["","","","","","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(17) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”"]
["","","","","","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(18) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden."]
["Kølemiddel","Kredsløb","","Mængde","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ventilatormotor","Drev","","","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Rørtilslutninger","Fordamper vandtilgang/-afløb (UD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Indgangseffekt","Køle","","Nom.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Kabinet","Materiale","","","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade"]
["","Colour","","","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid"]
["Ventilator","Type","","","","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev"]
["","Mængde","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]