{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":47,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-CZH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWYT016CZH-A1","EWYT016CZHBA1","EWYT016CZHCA1","EWYT021CZHCA1","EWYT021CZHBA1 / EKDAGBL","EWYT021CZHBA1","EWYT021CZH-A1 / EKDAGBL","EWYT021CZH-A1","EWYT025CZH-A1 / EKDAGBL","EWYT025CZH-A1","EWYT025CZHCA1","EWYT025CZHBA1 / EKDAGBL","EWYT025CZHBA1","EWYT032CZH-A1 / EKDAGBL","EWYT032CZH-A1","EWYT032CZHBA1 / EKDAGBL","EWYT032CZHBA1","EWYT032CZHCA1","EWYT040CZHCA2","EWYT040CZH-A1 / EKDAGBL","EWYT040CZH-A1","EWYT040CZHBA2","EWYT040CZHBA1 / EKDAGBL","EWYT040CZHBA1","EWYT040CZHBA2 / EKDAGBL","EWYT040CZHCA1","EWYT040CZH-A2 / EKDAGBL","EWYT040CZH-A2","EWYT050CZH-A2","EWYT050CZHBA2 / EKDAGBL","EWYT050CZHBA2","EWYT050CZH-A2 / EKDAGBL","EWYT050CZHCA2","EWYT064CZH-A2 / EKDAGBL","EWYT064CZH-A2","EWYT064CZHBA2 / EKDAGBL","EWYT064CZHBA2","EWYT064CZHCA2","EWYT090CZHBA2 / EKDAGBL","EWYT090CZHBA2","EWYT090CZH-A2 / EKDAGBL","EWYT090CZH-A2","EWYT090CZHCA2"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","16.2","16.2","16.2","21.2","","21.2","","21.2","","25.9","25.9","","25.9","","32.8","","32.8","32.8","41.8","","40.1","41.8","","40.1","","40.1","","41.8","51.3","","51.3","","51.3","","64.5","","64.5","64.5","","88.9","","88.9","88.9"]
["Kapacitetsstyring","Metode","","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret"]
["","Minimumskapacitet","","%","18","18","18","14","","14","","14","","12","12","","12","","19","","19","19","14","","15","14","","15","","15","","14","12","","12","","12","","15","","15","15","","14","","14","14"]
["Indgangseffekt","Køle","Nom.","kW","5.60","5.60","5.60","6.70","","6.70","","6.70","","8.70","8.70","","8.70","","10.4","","10.4","10.4","13.3","","13.5","13.3","","13.5","","13.5","","13.3","17.0","","17.0","","17.0","","22.0","","22.0","22.0","","31.2","","31.2","31.2"]
["EER","","","","2.89","2.89","2.89","3.15","","3.15","","3.15","","2.98","2.98","","2.98","","3.14","","3.14","3.14","3.15","","2.97","3.15","","2.97","","2.97","","3.15","3.02","","3.02","","3.02","","2.93","","2.93","2.93","","2.85","","2.85","2.85"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","6.29","","6.29","","6.29","","6.05","6.05","","6.05","","6.25","","6.25","6.25","6.37","","5.87","6.37","","5.87","","5.87","","6.37","5.92","","5.92","","5.92","","5.88","","5.88","5.88","","5.61","","5.61","5.61"]
["SEER","","","","5.20","5.20","5.20","5.32","","5.32","","5.32","","5.34","5.34","","5.34","","5.67","","5.67","5.67","5.76","","5.34","5.76","","5.34","","5.34","","5.76","5.40","","5.40","","5.40","","5.27","","5.27","5.27","","5.12","","5.12","5.12"]
["Mål","Enhed","Dybde","mm","802","802","802","802","","802","","802","","802","802","","802","","802","","802","802","814","","802","814","","802","","802","","814","814","","814","","814","","814","","814","814","","814","","814","814"]
["","","Højde","mm","1878","1878","1878","1878","","1878","","1878","","1878","1878","","1878","","1878","","1878","1878","1878","","1878","1878","","1878","","1878","","1878","1878","","1878","","1878","","1878","","1878","1878","","1878","","1878","1878"]
["","","Bredde","mm","1152","1152","1152","1152","","1152","","1152","","1152","1152","","1152","","1752","","1752","1752","2306","","1752","2306","","1752","","1752","","2306","2306","","2306","","2306","","2906","","2906","2906","","3506","","3506","3506"]
["Vægt","Driftsvægt","","kg","262","262","262","288","","288","","288","","288","288","","288","","396","","396","396","551","","395","551","","395","","395","","551","551","","551","","551","","650","","650","650","","757","","757","757"]
["","Enhed","","kg","261","261","261","286","","286","","286","","286","286","","286","","393","","393","393","546","","392","546","","392","","392","","546","546","","546","","546","","644","","644","644","","749","","749","749"]
["Kabinet","Farve","","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid"]
["","Materiale","","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade"]
["Luftvarmeveksler","Type","","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium","Højeffektiv lamel og rørtype - kobber aluminium"]
["Ventilator","Mængde","","","1","1","1","1","","1","","1","","1","1","","1","","2","","2","2","2","","2","2","","2","","2","","2","2","","2","","2","","3","","3","3","","4","","4","4"]
["","Type","","","Aksial","Aksial","Aksial","Aksial","","Aksial","","Aksial","","Aksial","Aksial","","Aksial","","Aksial","","Aksial","Aksial","Aksial","","Aksial","Aksial","","Aksial","","Aksial","","Aksial","Aksial","","Aksial","","Aksial","","Aksial","","Aksial","Aksial","","Aksial","","Aksial","Aksial"]
["Ventilatormotor","Drev","","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)"]
["Kompressor","Mængde_","","","1","1","1","1","","1","","1","","1","1","","1","","1","","1","1","2","","1","2","","1","","1","","2","2","","2","","2","","2","","2","2","","2","","2","2"]
["","Type","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor"]
["Lydeffektniveau","Køle","Nom.","dBA","76.0","76.0","76.0","76.0","","76.0","","76.0","","78.0","78.0","","78.0","","79.0","","79.0","79.0","80.0","","80.0","80.0","","80.0","","80.0","","80.0","81.0","","81.0","","81.0","","83.0","","83.0","83.0","","85.0","","85.0","85.0"]
["Lydtryk","Køle","Nom.","dBA","59.7","59.7","59.7","59.7","","59.7","","59.7","","61.7","61.7","","61.7","","62.2","","62.2","62.2","62.8","","63.2","62.8","","63.2","","63.2","","62.8","63.8","","63.8","","63.8","","65.4","","65.4","65.4","","67.0","","67.0","67.0"]
["Kølemiddel","Type","","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32"]
["","GWP","","","675","675","675","675","","675","","675","","675","675","","675","","675","","675","675","675","","675","675","","675","","675","","675","675","","675","","675","","675","","675","675","","675","","675","675"]
["","Belastning","","kg","3.00","3.00","3.00","5.50","","5.50","","5.50","","5.50","5.50","","5.50","","7.00","","7.00","7.00","12.0","","8.00","12.0","","8.00","","8.00","","12.0","12.0","","12.0","","12.0","","13.0","","13.0","13.0","","16.0","","16.0","16.0"]
["","Kredsløb","Mængde","","1","1","1","1","","1","","1","","1","1","","1","","1","","1","1","2","","1","2","","1","","1","","2","2","","2","","2","","2","","2","2","","2","","2","2"]
["Rørtilslutninger","Fordamper vandtilgang/-afløb (UD)","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","2''","","1''1/4","2''","","1''1/4","","1''1/4","","2''","2''","","2''","","2''","","2''","","2''","2''","","2''","","2''","2''"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)"]
["","","","","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825"]
["","","","","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen."]
["","","","","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen"]