{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA100BUV1B / RZASG100M7V1B","FAA71BUV1B / RZASG71M2V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZASG140M7V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","","6.80 (1)"]
["Rumkøling","SEER","","","","6.41"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","371"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.80"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","","A++"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","4.50"]
["","SCOP/A","","","","3.90"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","","A"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","","1,615"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","","7.50 (2)"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","9.5","","13.4"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","10.8","","15.5"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.5","","13.4"]
["","SEER","","","5.83","","8.15"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","570","","986"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6","","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.85","","4.53"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/å","2182","","2409"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]