{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / RXM35N2V1B9","FBA35A2VEB9 / RXM35N5V1B9","FBA50A2VEB9 / RXM50N2V1B9","FBA60A2VEB9 / RXM60N2V1B9"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","3.40","3.40","5.00","5.70"]
["Rumkøling","SEER","","","6.23","6.23","","5.91"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","191","191","","337"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.40","3.40","","5.70"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++","","A+"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","2.90","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.07","4.07","","4.01"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A+","A+","","A+"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","996","996","","1,607"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWt","423","423","704","819"]
["","EER","","","4.02","4.02","3.55","3.48"]
["","COP","","","4.02","4.02","3.83","3.71"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A","A","A"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","4.00","4.00","5.50","7.00"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]