{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG71L3V1B","FBA71A2VEB9 / RZQSG71L3V1B","FBA100A2VEB / RZQSG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L9V1B","FBA125A2VEB / RZQSG125L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQSG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQSG140L9V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Rumkøling","SEER","","","5.10","5.84","5.61","5.10","5.10","5.47","4.80","4.80","4.80","5.23"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","467","408","593","652","652","768","875","875","875","1,537"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A","A+","A+","A","A","A","B","B","B"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","11.57"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.01","4.15","3.80","3.80","4.01","3.80","3.80","3.80","3.81"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A","A+","A+","A","A","A+","A","A","A"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","2,211","2,095","2,564","2,800","2,800","2,653","2,800","2,800","2,800","4,255"]
["Nominel effektivitet","EER","","","3.15","3.43","3.35","3.28","3.06","3.23","3.04","2.94","2.83","2.28"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWh","","991","1,418","","1,552","1,858","1,974","2,041","2,120"]
["","COP","","","","3.92","3.67","","3.30","3.63","3.35","3.30","3.26","3.40"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","","A","A","","B","A","B","C","C"]
["","","Opvarmning","","","A","A","","C","A","C","C","C"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","","7.50","10.80","","10.80","13.50","13.50","13.50","13.50","15.50"]