{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9)"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FBA35A2VEB9","FBA50A2VEB9","FBA60A2VEB9","FBA71A2VEB9","FBA100A2VEB","FBA125A2VEB","FBA140A2VEB"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","","Nom.","kW","","","","","","14.00","15.40"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Kabinet","Farve","","","","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)"]
["","Materiale","","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Bredde","mm","700","700","1000","1000","1400","1400","1400"]
["","","","Dybde","mm","800","800","800","800","800","800","800"]
["Vægt","Enhed","","","kg","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0","46.0"]
["Ventilator","Luftmængde","Køle","Høj","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0","34.0"]
["","","Køling","Mellem","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","24.5","29.0","29.0"]
["","","","Lav","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","20.0","23.5","23.5"]
["","","Varme","Høj","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0","34.0"]
["","","Opvarmning","Mellem","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","24.5","29.0","29.0"]
["","","Varme","Lav","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","20.0","23.5","23.5"]
["","Udvendigt statisk tryk","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50","50"]
["Lydeffekt","Køling","","","dBA","60.0","60.0","56.0","56.0","58.0","62.0","62.0"]
["Lydtryk","Køle","","Høj","dBA","35.0","35.0","30.0","30.0","34.0","37.0","37.0"]
["Lydtryksniveau","Køling","","Mellem","dBA","32.0","32.0","28.0","28.0","32.0","35.0","35.0"]
["Lydtryk","Køle","","Lav","dBA","29.0","29.0","25.0","25.0","30.0","32.0","32.0"]
["","Varme","","Høj","dBA","37.0","37.0","31.0","31.0","36.0","38.0","38.0"]
["Lydtryksniveau","Opvarmning","","Mellem","dBA","34.0","34.0","28.0","28.0","33.0","35.0","35.0"]
["Lydtryk","Varme","","Lav","dBA","29.0","29.0","25.0","25.0","30.0","32.0","32.0"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","UD","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Dræn","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Dræn-op højde","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625"]
["Styresystemer","Trådløs fjernbetjening","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Fortrådet fjernbetjening","","","","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Standardtilbehør","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5","5"]
["Strømforsyning","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Strømspænding","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Standardtilbehør","Installationsvejledning","","","","","","","1"]
["","Spændeskive til ophængsbeslag","","","","","","","8"]
["","Betjeningsvejledning","","","","","","","1"]
["","Klemmer","","","","","","","4"]
["","Afløbsslange","","","","","","","1"]
["","Isolering til fitting","","","","","","","2"]
["","Metalklemme til afløbsslange","","","","","","","1"]
["","Skruer","","","","","","","40"]
["","Forseglingspuder","","","","","","","5"]
["Bemærkninger","","","","","","","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","","","","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]