{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / AZAS100M7Y1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7Y1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7Y1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Rumkøling","Kapacitet","Pdesign","kW","","12.1","13.0"]
["","SEER","","","","5.40","6.00"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","","1,345","1,300"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.80","4.31"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","","2,211","2,534"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Udendørs enhed","","","","AZAS100M7Y1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","9.50 (1)"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","10.8 (2)"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.50"]
["","SEER","","","5.67"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","586"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.85"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/a","2182"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","A+++ ~ D"]