{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / RXS50L2V1B","FCAG60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","5.00","5.70"]
["Rumkøling","SEER","","","6.48","6.22"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","270","321"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5.00","5.70"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.00"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A+"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/a","1,426","1,646"]
["Rørtilslutninger","Flydende","UD","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","UD","mm","12.70","12.70"]
["","Dræn","UD","mm","VP25 (ekstern dia.32, intern dia. 25)","VP25 (ekstern dia.32, intern dia. 25)"]
["Nominel effektivitet","EER","","","3.55","3.48"]
["","Årligt energiforbrug","","kWt","705","820"]
["","COP","","","3.70","3.52"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","B"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","6.00","7.00"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Se separat tegning for driftsområde","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]