{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Lydtryk","Varme","Høj","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Mellem","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Lav","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Køle","Mellem","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Lav","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Høj","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Standardtilbehør","Betjeningsvejledning","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installationsvejledning","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Afløbsslange","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Klemme til afløbsslange","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Spændeskive til ophængsbeslag","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Skruer","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Installationsguide","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Isolering til fitting","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Forseglingspuder","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drænforseglingspude","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kabelklemme materialer","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Styresystemer","Fortrådet fjernbetjening","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Rørføringsforbindelser","Flydende","UD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","UD","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Dræn","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorationspanel 4","Mål","Dybde","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Bredde","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Højde","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller"]
["","Farve","","","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)"]
["","Vægt","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Køling","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Opvarmning","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Mål","Enhed","Bredde","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Dybde","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Højde","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Kabinet","Materiale","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["Vægt","Enhed","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekorationspanel","Vægt","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter"]
["","Mål","Højde","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Dybde","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Bredde","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Farve","","","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Strømspænding","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel."]
["","","","","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer."]