{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / RXM35A5V1B9","FCAG50BVEB / RXM50A5V1B9"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","3.5","5"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","4.2","6"]
["Nominel effektivitet","EER","","","3.72","3.58"]
["","COP","","","3.77","3.7"]
["","Årligt energiforbrug","","kWt","470","698"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A"]
["Rumkøling","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.5","5"]
["","SEER","","","6.51","6.54"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","188","268"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.32","4.36"]
["","SCOP/A","","","4.98","4.3"]
["","Pdh varmekapacitet ved -10°","","kW","2.67","3.86"]
["Rumkøling (gennemsnitsklima)","Årligt energiforbrug","","kWh/å","933","1418"]
["Energieffektivitetsklasse","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Se separat tegning for driftsområde","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","(2) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(3) - Se separat tegning for driftsområde"]
["","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]