{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Lydtryk","Varme","Høj","dBA","44","45","45"]
["","","Mellem","dBA","39","40","41"]
["","","Lav","dBA","33","35","37"]
["","Køle","Mellem","dBA","39","40","41"]
["","","Lav","dBA","33","35","37"]
["","","Høj","dBA","44","45","45"]
["Standardtilbehør","Installations- og betjeningsvejledning","","","Installations- og betjeningsvejledning","Installations- og betjeningsvejledning","Installations- og betjeningsvejledning","Installations- og betjeningsvejledning"]
["","Installationsvejledning","","","Installationsvejledning","Installationsvejledning","Installationsvejledning","Installationsvejledning"]
["Kølemiddel","GWP","","","675","675","675","675"]
["Rørtilslutninger","Flydende","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","UD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Dræn","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorationspanel 4","Mål","Dybde","mm","950","950","950","950"]
["","","Bredde","mm","950","950","950","950"]
["","","Højde","mm","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller"]
["","Farve","","","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)"]
["","Vægt","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Køling","","dBA","61","61","61"]
["","Opvarmning","","dBA","61","61","61"]
["Mål","Enhed","Bredde","mm","840","840","840","840"]
["","","Dybde","mm","840","840","840","840"]
["","","Højde","mm","288","288","288","288"]
["Kabinet","Materiale","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["Vægt","Enhed","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Dekorationspanel","Vægt","","kg","10","10","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter"]
["","Mål","Højde","mm","130","130","130"]
["","","Dybde","mm","950","950","950"]
["","","Bredde","mm","950","950","950"]
["","Farve","","","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Navn","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Strømspænding","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Bemærkninger","","","","(1) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(1) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(1) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(1) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs."]
["","","","","(2) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(2) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(2) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(2) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor"]
["","","","","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["Lydtryk","Varme","Høj","dBA","","","","36"]
["","","Mellem","dBA","","","","33"]
["","","Lav","dBA","","","","29"]
["","Køle","Mellem","dBA","","","","33"]
["","","Lav","dBA","","","","29"]
["","","Høj","dBA","","","","36"]
["Rørtilslutninger","Gas","UD","mm","","","","15.9"]
["","Dræn","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sound power level","Køling","","dBA","","","","53"]
["","Opvarmning","","dBA","","","","53"]
["Dekorationspanel","Vægt","","kg","","","","10"]
["","Model","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter"]
["","Mål","Højde","mm","","","","130"]
["","","Dybde","mm","","","","950"]
["","","Bredde","mm","","","","950"]
["","Farve","","","","","","Ren hvid (RAL 9010)"]