{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB / RZQSG71L3V1B","FCAHG100GVEB / RZQSG100L9V1B","FCAHG125GVEB / RZQSG125L9V1B","FCAHG140GVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","6.80 (1)","9.50 (1)","12.0 (1)","13.4 (1)"]
["Rumkøling","SEER","","","6.50","6.70","5.40"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","367","497","778"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.0"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A++","A++","A"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","4.15","4.30","4.10"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A+","A+","A+"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","2,563","2,615","2,742"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWt","970","1,285","1,855"]
["","EER","","","3.50 (3)","3.70 (3)","3.23 (3)","3.11 (3)"]
["","COP","","","4.10 (3)","4.30 (3)","3.75 (3)","3.61 (3)"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A","A"]
["","","Opvarmning","","A","A","A"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","7.50 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU"]