{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Lydtryk","Varme","Høj","dBA","36","44","45","45"]
["","","Mellem","dBA","33","39","40","41"]
["","","Lav","dBA","29","33","35","37"]
["","Køle","Medium","dBA","33","39","40","41"]
["","","Lav","dBA","29","33","35","37"]
["","","Høj","dBA","36","44","45","45"]
["Standardtilbehør","Betjeningsvejledning","","","1","1","1","1"]
["","Installationsvejledning","","","1","1","1","1"]
["","Afløbsslange","","","1","1","1","1"]
["","Klemme til afløbsslange","","","1","1","1","1"]
["","Spændeskive til ophængsbeslag","","","8","8","8","8"]
["","Skruer","","","4","4","4","4"]
["","Installationsguide","","","1","1","1","1"]
["","Isolering til fitting","","","2","2","2","2"]
["","Forseglingspuder","","","4","4","4","4"]
["","Drænforseglingspude","","","1","1","1","1"]
["","Klemmer","","","1","1","1","1"]
["Styresystemer","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Kølekapacitet","Total capacity","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Rørtilslutninger","Flydende","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","UD","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Dræn","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorationspanel 4","Mål","Dybde","mm","50","50","50","50"]
["","","Bredde","mm","950","950","950","950"]
["","","Højde","mm","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Farve","","","KLAR HVID","KLAR HVID","KLAR HVID","KLAR HVID"]
["","Vægt","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sound power level","Køling","","dBA","53","61","61","61"]
["","Opvarmning","","dBA","53","61","61","61"]
["Mål","Enhed","Bredde","mm","840","840","840","840"]
["","","Dybde","mm","840","840","840","840"]
["","","Højde","mm","288","288","288","288"]
["Casing","Material","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["Vægt","Enhed","","kg","25","25","25","25"]
["Dekorationspanel","Vægt","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller"]
["","Dimensioner","Højde","mm","50","50","50","50"]
["","","Dybde","mm","950","950","950","950"]
["","","Bredde","mm","950","950","950","950"]
["","Farve","","","KLAR HVID","KLAR HVID","KLAR HVID","KLAR HVID"]
["Varmekapacitet","Total capacity","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Strømspænding","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel."]
["","","","","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer.","(4) - Dette ekstraudstyr er udelukkende beregnet til brug i miljøer med fint støv(tøjbutikker). Brug ikke dette ekstraudstyr ved høj fugtighed og/eller fedtede miljøer."]