{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Lydtryk","Varme","","Høj","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Lav","dBA","","33","35","37"]
["","Køle","","Lav","dBA","","33","35","37"]
["","","","Høj","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Standardtilbehør","Betjeningsvejledning","","","","","Betjeningsvejledning","Betjeningsvejledning","Betjeningsvejledning"]
["","Installationsvejledning","","","","","Installationsvejledning","Installationsvejledning","Installationsvejledning"]
["","Afløbsslange","","","","","Afløbsslange","Afløbsslange","Afløbsslange"]
["","Klemme til afløbsslange","","","","","Klemme til afløbsslange","Klemme til afløbsslange","Klemme til afløbsslange"]
["","Spændeskive til ophængsbeslag","","","","","Spændeskive til ophængsbeslag","Spændeskive til ophængsbeslag","Spændeskive til ophængsbeslag"]
["","Skruer","","","","","Skruer","Skruer","Skruer"]
["","Installationsguide","","","","","Installationsguide","Installationsguide","Installationsguide"]
["","Isolering til fitting","","","","","2","2","2"]
["","Forseglingspuder","","","","","4","4","4"]
["","Drænforseglingspude","","","","","Drænforseglingspude","Drænforseglingspude","Drænforseglingspude"]
["","Klemmer","","","","","Klemmer","Klemmer","Klemmer"]
["Styresystemer","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","UD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Dræn","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorationspanel 4","Mål","","Dybde","mm","","50","50","50"]
["","","","Bredde","mm","","950","950","950"]
["","","","Højde","mm","","950","950","950"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller"]
["","Farve","","","","","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)"]
["","Vægt","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Køling","","","dBA","","61","61","61"]
["","Opvarmning","","","dBA","","61","61","61"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","","840","840","840"]
["","","","Dybde","mm","","840","840","840"]
["","","","Højde","mm","","288","288","288"]
["Casing","Material","","","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["Vægt","Enhed","","","kg","","26","26","26"]
["Dekorationspanel","Vægt","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter"]
["","Dimensioner","","Højde","mm","","130","130","130"]
["","","","Dybde","mm","","950","950","950"]
["","","","Bredde","mm","","950","950","950"]
["","Farve","","","","","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)","Ren hvid (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","","50","50","50"]
["","Navn","","","","","VE","VE","VE"]
["","Strømspænding","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Bemærkninger","","","","","","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs.","(2) - BYCQ140D7W1W har hvide isoleringer. Vær opmærksom på, at dannelse af snavs på den hvide isolering ses tydeligere, og at det derfor ikke tilrådes at installere BYCQ140D7W1W dekorationspanel i omgivelser, der er udsat for koncentrationer af snavs."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel.","(3) - BYCQ140D7W1: ren hvidt standardpanel med grå lameller; BYCQ140D7W1W: ren hvidt standardpanel med hvide lameller; BYCQ140D7GW1: ren hvidt automatisk rensende panel."]
["Kabinet","Materiale","","","","Galvaniseret stålplade"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","288"]
["","","","Bredde","mm","840"]
["","","","Dybde","mm","840"]
["Vægt","Enhed","","","kg","25"]
["Ventilator","Luftmængde","Køle","Høj","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Lav","m³/min","12.2"]
["","","Varme","Høj","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Lav","m³/min","12.2"]
["Lydeffekt","Køling","","","dBA","53"]
["","Opvarmning","","","dBA","53"]
["Lydtryk","Køle","","Høj","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Lav","dBA","29"]
["","Varme","","Høj","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Lav","dBA","29"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","9.52"]
["","Gas","","UD","mm","15.9"]
["","Dræn","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorationspanel","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - panel med automatisk rensning med fint filter"]
["","Farve","","","","Ren hvid (RAL 9010)"]
["","Mål","","Højde","mm","130"]
["","","","Bredde","mm","950"]
["","","","Dybde","mm","950"]
["","Vægt","","","kg","10.3"]
["Dekorationspanel 2","Model","","","","BYCQ140D7GW1 - automatisk rensende panel."]
["","Farve","","","","Ren hvid (RAL 9010)"]
["","Mål","","Højde","mm","130"]
["","","","Bredde","mm","950"]
["","","","Dybde","mm","950"]
["","Vægt","","","kg","10.3"]
["Dekorationspanel 3","Model","","","","BYCQ140D7W1W - helt hvid"]
["","Farve","","","","Ren hvid (RAL 9010)"]
["","Mål","","Højde","mm","50"]
["","","","Bredde","mm","950"]
["","","","Dybde","mm","950"]
["","Vægt","","","kg","5.4"]
["Dekorationspanel 4","Model","","","","BYCQ140D7W1 - hvid med grå lameller"]
["","Farve","","","","Ren hvid (RAL 9010)"]
["","Mål","","Højde","mm","950"]
["","","","Bredde","mm","950"]
["","","","Dybde","mm","50"]
["","Vægt","","","kg","5.4"]
["Styresystemer","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Styresystemer","Fortrådet fjernbetjening","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardtilbehør","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Strømforsyning","Navn","","","","VE"]
["","Fase","","","","1~"]
["","Strømforsyning-=-Frekvens","","Frekvens","","50"]
["","Strømforsyning-=-Strømspænding","","Strømspænding","","220-240"]