{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RQ125B8W1B","FDQ125C5VEB / RQ125B8W1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Nominel effektivitet","EER","","","2.70","2.70"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh","2,260","2,260"]
["","COP","","","3.30","3.30"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","D","D"]
["","","Opvarmning","","C","C"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","14.5 (4)","14.5 (4)"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Energimærke: skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)","(1) - Energimærke: skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)"]
["","","","","(2) - Årligt energiforbrug: baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer per år med fuld belastning (nominelle betingelser)","(2) - Årligt energiforbrug: baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer per år med fuld belastning (nominelle betingelser)"]
["","","","","(3) - Køle: indendørs temp.: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35° CDB; svarende til rørlængden: 7,5 m; niveauforskel: 0 m","(3) - Køle: indendørs temp.: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35° CDB; svarende til rørlængden: 7,5 m; niveauforskel: 0 m"]
["","","","","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(5) - da den er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11 henholdsvis EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte forhandlernetværkets operatør, så det sikres, at udstyret kun er tilkoblet en forsyning med Zsys ≤, henholdsvis Ssc ≥ med minimums Ssc værdi.","(5) - da den er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11 henholdsvis EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte forhandlernetværkets operatør, så det sikres, at udstyret kun er tilkoblet en forsyning med Zsys ≤, henholdsvis Ssc ≥ med minimums Ssc værdi."]
["","","","","(6) - Europæisk/international teknisk standard sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lav-spændingsforsyningssystemer for udstyr med normeret effekt ≤ 75A.","(6) - Europæisk/international teknisk standard sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lav-spændingsforsyningssystemer for udstyr med normeret effekt ≤ 75A."]
["","","","","(7) - Systemets impedans","(7) - Systemets impedans"]
["","","","","(8) - Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(8) - Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase"]
["","","","","(9) - Kortslutningseffekt","(9) - Kortslutningseffekt"]
["","","","","(10) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(10) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning"]