{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Rumkøling","SEER","","","4.35","4.35","4.35 (6)"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","965.517","965.517"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","12.00","12.00"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","C","C"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A","A"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","2,791","2,791"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWh","1,870","1,600","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","A","A","A"]
["","","Opvarmning","","B","B","B"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Bemærkninger","","","","(1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(1) - Årligt energiforbrug: baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer per år med fuld belastning (nominelle betingelser)"]
["","","","","(2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(2) - Energimærke: skala fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)"]
["","","","","","","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","","(5) - Årligt energiforbrug ifølge Direktivet for energimærkning 2002/31/EC"]
["","","","","","","(6) - SEER og SCOP er i overensstemmelse med EN 14825"]
["","","","","","","(7) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning"]