{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Lydtryk","Varme","Høj","dBA","40","40"]
["","","Lav","dBA","33","33"]
["","Køle","Lav","dBA","33","33"]
["","","Høj","dBA","40","40"]
["Styresystemer","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Kølekapacitet","Total capacity","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Rørtilslutninger","Liquid","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Gas","UD","mm","15.9","15.9"]
["","Dræn","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Strømforbrug","Køling","Nom.","kW","0.35"]
["","Opvarmning","Nom.","kW","0.35"]
["Nødvendigt loftshulrum >","mm","","","350","350"]
["Lydeffektniveau","Køling","","dBA","66","66"]
["Mål","Enhed","Bredde","mm","1,400","1,400"]
["","","Dybde","mm","700","700"]
["","","Højde","mm","300","300"]
["Casing","Material","","","","Galvaniseret stål"]
["","Farve","","","Ikke malet (galvaniseret)","Not painted"]
["Vægt","Enhed","","kg","45","45"]
["Fan","Udvendigt statisk tryk","Høj","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Dræn-op højde","mm","","","625","625"]
["Dekorationspanel","Vægt","","kg","6.5","6.5"]
["","Model","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensioner","Højde","mm","55","55"]
["","","Dybde","mm","500","500"]
["","","Bredde","mm","1,500","1,500"]
["","Farve","","","Hvid (10Y9/0,5)","Hvid (10Y9/0,5)"]
["Varmekapacitet","Total capacity","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~"]
["","Frekvens","","Hz","50/60","50/60"]
["","Name","","","VE","VE"]
["","Strømspænding","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Køle: indendørs temp.: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35° CDB; svarende til rørlængden: 7,5 m; niveauforskel: 0 m","(1) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Lydtryksværdierne nævnes for en enhed, der er monteret med udsugning bagpå."]
["","","","","(4) - Lydtryksværdierne nævnes for en enhed, der er monteret med udsugning bagpå.","(4) - PED-enheds kategori: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","(5) - PED-enheds kategori: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(5) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m (vandret); niveauforskel: 0m"]