{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG71L3V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG100L9V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG100L9V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG125L9V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG125L9V1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQSG125L9V1B"]
["Rumkøling","Årligt energiforbrug","","kWh/å","467","693","652","875","875","875"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","2,211","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Rumkøling","SEER","","","5.10","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A","B","A","B","B","B"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A","A","A","A","A","A"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU"]